917         021212Mauerwerk, Verblendungen, Sichtflchenbearbeitung                                 00000
917000        ----Vorbemerkungen zu LB 917                                                          00001
917               1. Allgemeines                                                                    00002
917               1.1 Fr alle Natursteine ist verwitterungs-                                       00003
917               bestndiges Material zu verwenden. Der                                            00004
917               Gtenachweis ist nach DIN 52106 zu er-                                            00005
917               bringen.                                                                          00006
917               1.2 Der Zementmrtel fr Fugen muss den                                           00007
917               Anforderungen der DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8                                         00008
917               entsprechen. Der Zementgehalt muss                                                00009
917               mindestens 400 kg/m3 verdichteten Mrtels                                         00010
917               entsprechend der Eignungsprfung betragen.                                        00011
917               2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen                                          00012
917               Die nachfolgend aufgefhrten Leistungen                                           00013
917               gehren zur vertraglichen Leistung und sind                                       00014
917               in die Einheitspreise einzurechnen:                                               00015
917               2.1 Aufwendungen fr Erschwernisse beim                                           00016
917               Anschluss an beispielsweise bestehenden                                           00017
917               Mauern, Einbauten, Schchten und dgl.                                             00018
917               nach Unterlagen des AG.                                                           00019
917101            Natursteinmauerwerk nach Unterlagen des AG her-             Natursteinmauerw.     00020
917               stellen, einschl. der Form- und Ecksteine und deren         herstellen            00021
917               besondere Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen.                             00022
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00023
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00024
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00025
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00026
917               bis cm &$&                                               15                       00027
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00028
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00029
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00030
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00031
917       01      Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,                                                00032
917       02      Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00033
917       03      Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00034
917       04      Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00035
917       05      Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00036
917       06      Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00037
917       07      Mauerwerk &$&                                            41                       00038
917         01m3  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00039
917         02m3  mit beidseitigen Sichtflchen.                                                    00040
917         03m3  mit allseitigen Sichtflchen.                                                     00041
917         04m3  &$&                                                      51                       00042
917         05m2  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00043
917         06m2  &$&                                                      51                       00044
917102            Natursteinmauerwerk nach Unterlagen des AG her-             Natursteinmauerw.     00045
917               stellen, einschl. der Form- und Ecksteine und deren         herstellen            00046
917               besondere Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen.                             00047
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00048
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00049
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00050
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00051
917               bis cm &$&                                               15                       00052
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00053
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00054
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00055
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00056
917       01      Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,                                                00057
917       02      Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00058
917       03      Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00059
917       04      Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00060
917       05      Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00061
917       06      Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00062
917       07      Mauerwerk &$&                                            41                       00063
917         01m2  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00064
917         02m2  &$&                                                      51                       00065
917103            Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG nach Unter-          Natursteinmauerw.     00066
917               lagen des AG herstellen. Fugen auskratzen und ver-          herst., Steine AG     00067
917               fugen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.                             00068
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00069
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00070
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00071
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00072
917               bis cm &$&                                               15                       00073
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00074
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00075
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00076
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00077
917       01      Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,                                                00078
917       02      Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00079
917       03      Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00080
917       04      Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00081
917       05      Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00082
917       06      Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00083
917       07      Mauerwerk &$&                                            41                       00084
917         01m3  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00085
917         02m3  mit beidseitiger Sichtflche.                                                     00086
917         03m3  mit allseitigen Sichtflchen.                                                     00087
917         04m3  &$&                                                      51                       00088
917104            Natursteinmauerwerk aus Steinen des AG nach Unter-          Natursteinmauerw.     00089
917               lagen des AG herstellen. Fugen auskratzen und ver-          herst., Steine AG     00090
917               fugen. Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.                             00091
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00092
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00093
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00094
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00095
917               bis cm &$&                                               15                       00096
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00097
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00098
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00099
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00100
917       01      Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,                                                00101
917       02      Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00102
917       03      Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00103
917       04      Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00104
917       05      Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00105
917       06      Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00106
917       07      Mauerwerk &$&                                            41                       00107
917         01m2  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00108
917         02m2  &$&                                                      51                       00109
917105            Kunststeinmauerwerk nach Unterlagen des AG                  Kunststeinmauerw.     00110
917               herstellen, einschl. der Form- und Ecksteine.               herstellen            00111
917               Fugen auskratzen und verfugen.                                                    00112
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00113
917               Steinart &$&                                             12                       00114
917               Format mm/mm/mm &$&                                      13                       00115
917               Mauerwerksdicke cm &$&                                   14                       00116
917   01          mit einseitiger Sichtflche,                                                      00117
917   02          mit beidseitigen Sichtflchen,                                                    00118
917   03          mit allseitigen Sichtflchen,                                                     00119
917   04          &$&                                                      21                       00120
917     01    m3  Vermauerung mit Mrtel der Mrtelgruppe II.                                       00121
917     02    m3  Vermauerung mit Mrtel der Mrtelgruppe IIa.                                      00122
917     03    m3  Vermauerung mit Mrtel der Mrtelgruppe III.                                      00123
917     04    m3  Vermauerung mit Mrtel &$&                               31                       00124
917106            Trockenmauerwerk nach Unterlagen des AG                     Trockenmauerw.        00125
917               herstellen, einschl. Passsteine und deren                   herstellen            00126
917               besondere Bearbeitung. Fugen auskeilen.                                           00127
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00128
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00129
917               Steingráe von cm &$&                                    13                       00130
917               bis cm &$&                                               14                       00131
917   01          Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00132
917   02          Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00133
917   03          Mauerwerk &$&                                            21                       00134
917     01    m3  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00135
917     02    m3  &$&                                                      31                       00136
917107            Trockenmauerwerk nach Unterlagen des AG                     Trockenmauerw.        00137
917               herstellen, einschl. Passsteine und deren                   herstellen            00138
917               besondere Bearbeitung. Fugen auskeilen.                                           00139
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00140
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00141
917               Steingráe von cm &$&                                    13                       00142
917               bis cm &$&                                               14                       00143
917   01          Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00144
917   02          Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00145
917   03          Mauerwerk &$&                                            21                       00146
917     01    m2  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00147
917     02    m2  &$&                                                      31                       00148
917108            Trockenmauerwerk aus Steinen des AG nach                    Trockenmauerw.        00149
917               Unterlagen des AG herstellen. Fugen auskeilen.              herst., Steine AG     00150
917               Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.                                    00151
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00152
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00153
917               Steingráe von cm &$&                                    13                       00154
917               bis cm &$&                                               14                       00155
917               Fugenfllung &$&                                         15                       00156
917   01          Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00157
917   02          Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00158
917   03          Mauerwerk &$&                                            21                       00159
917     01    m3  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00160
917     02    m3  &$&                                                      31                       00161
917109            Trockenmauerwerk aus Steinen des AG nach                    Trockenmauerw.        00162
917               Unterlagen des AG herstellen. Fugen auskeilen.              herst., Steine AG     00163
917               Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.                                    00164
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00165
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00166
917               Steingráe von cm &$&                                    13                       00167
917               bis cm &$&                                               14                       00168
917               Fugenfllung &$&                                         15                       00169
917   01          Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00170
917   02          Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00171
917   03          Mauerwerk &$&                                            21                       00172
917     01    m2  mit einseitiger Sichtflche.                                                      00173
917     02    m2  &$&                                                      31                       00174
917201            Naturstein-Verblendmauerwerk, mittragend, nach              Natursteinmauerw.     00175
917               Unterlagen des AG herstellen, einschl. der Form- und        mittragend herst.     00176
917               Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Fugen aus-                             00177
917               kratzen und verfugen. Abgerechnet wird das mittragende                            00178
917               Natursteinmauerwerk als Zulage zum Bauwerksbeton.                                 00179
917               Zulage zu OZ &$&                                         11                       00180
917               Bauteil(e) &$&                                           12                       00181
917               Gesteinsart &$&                                          13                       00182
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              14                       00183
917               Steinhhe von cm &$&                                     15                       00184
917               bis cm &$&                                               16                       00185
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00186
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00187
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00188
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00189
917       01  m2  Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,                                                00190
917       02  m2  Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00191
917       03  m2  Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00192
917       04  m2  Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00193
917       05  m2  Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00194
917       06  m2  Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00195
917       07  m2  Mauerwerk &$&                                            41                       00196
917202            Naturstein-Verblendmauerwerk, mittragend, aus               Natursteinm. mittr.   00197
917               Steinen des AG nach Unterlagen des AG herstellen,           herst., Steine AG     00198
917               einschl. der Form- und Ecksteine und deren besondere                              00199
917               Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen.                                       00200
917               Abgerechnet wird das mittragende Natursteinmauerwerk                              00201
917               als Zulage zum Bauwerksbeton.                                                     00202
917               Zulage zu OZ &$&                                         11                       00203
917               Bauteil(e) &$&                                           12                       00204
917               Gesteinsart &$&                                          13                       00205
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              14                       00206
917               Steinhhe von cm &$&                                     15                       00207
917               bis cm &$&                                               16                       00208
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00209
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00210
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00211
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00212
917       01  m2  Mauerwerk als Bruchsteinmauerwerk,                                                00213
917       02  m2  Mauerwerk als Zyklopenmauerwerk,                                                  00214
917       03  m2  Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00215
917       04  m2  Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00216
917       05  m2  Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00217
917       06  m2  Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00218
917       07  m2  Mauerwerk &$&                                            41                       00219
917203            Naturstein-Gewlbemauerwerk, mittragend, nach               Natursteingewlbe     00220
917               Unterlagen des AG herstellen, einschl. der Form- und        herstellen            00221
917               Ecksteine und deren besondere Bearbeitung. Lager- und                             00222
917               Stoáflchen auf ganze Tiefe eben bearbeiten. Fugen                                00223
917               satt ausstopfen. Abgerechnet wird das mittragende                                 00224
917               Natursteinmauerwerk als Zulage zum Bauwerksbeton.                                 00225
917               Zulage zu OZ &$&                                         11                       00226
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00227
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00228
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00229
917               bis cm &$&                                               15                       00230
917   01          Lager- und Stoáfuge aus Trasszementmrtel.                                        00231
917   02          Lager- und Stoáfuge &$&                                  21                       00232
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00233
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00234
917       01  m2  Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00235
917       02  m2  Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00236
917       03  m2  Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00237
917       04  m2  Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00238
917       05  m2  Mauerwerk &$&                                            41                       00239
917204            Naturstein-Gewlbemauerwerk, mittragend, aus                Natursteingewlbe     00240
917               Steinen des AG nach Unterlagen des AG herstellen.           herst., Steine AG     00241
917               Fugen satt ausstopfen. Steine frei Baustelle geliefert                            00242
917               und abgeladen. Abgerechnet wird das mittragende                                   00243
917               Natursteinmauerwerk als Zulage zum Bauwerksbeton.                                 00244
917               Zulage zu OZ &$&                                         11                       00245
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00246
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00247
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00248
917               bis cm &$&                                               15                       00249
917   01          Lager- und Stoáfuge aus Trasszementmrtel.                                        00250
917   02          Lager- und Stoáfuge &$&                                  21                       00251
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00252
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00253
917       01  m2  Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00254
917       02  m2  Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00255
917       03  m2  Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00256
917       04  m2  Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00257
917       05  m2  Mauerwerk &$&                                            41                       00258
917205            Naturstein-Verblendmauerwerk, nachtrglich                  Natursteinverbl.      00259
917               vorgeblendet und verankert, nach Unterlagen des AG          herstellen            00260
917               herstellen, einschl. der Form- und Ecksteine und deren                            00261
917               besondere Bearbeitung. Fugen auskratzen und verfugen.                             00262
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00263
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00264
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00265
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00266
917               bis cm &$&                                               15                       00267
917               Gesamtstrke der Verblendung cm &$&                      16                       00268
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00269
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00270
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00271
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00272
917       01  m2  Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00273
917       02  m2  Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00274
917       03  m2  Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00275
917       04  m2  Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00276
917       05  m2  Mauerwerk &$&                                            41                       00277
917206            Naturstein-Verblendmauerwerk, nachtrglich                  Natursteinverbl.      00278
917               vorgeblendet und verankert, aus Steinen des AG,             herst., Steine AG     00279
917               nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen auskratzen                               00280
917               und verfugen.                                                                     00281
917               Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.                                    00282
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00283
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00284
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00285
917               Steinhhe von cm &$&                                     14                       00286
917               bis cm &$&                                               15                       00287
917               Gesamtstrke der Verblendung cm &$&                      16                       00288
917   01          Lager- und Setzfuge aus Trasszementmrtel.                                        00289
917   02          Lager- und Setzfuge &$&                                  21                       00290
917     01        Sichtfugen aus Trasszementmrtel.                                                 00291
917     02        Sichtfugen &$&                                           31                       00292
917       01  m2  Mauerwerk als hammerrechtes Schichtenmauerwerk,                                   00293
917       02  m2  Mauerwerk als unregelmáiges Schichtenmauerwerk,                                  00294
917       03  m2  Mauerwerk als regelmáiges Schichtenmauerwerk,                                    00295
917       04  m2  Mauerwerk als Quadermauerwerk,                                                    00296
917       05  m2  Mauerwerk &$&                                            41                       00297
917207            Natursteinbekleidung mit Platten, verankert, nach           Natursteinbekl.       00298
917               Unterlagen des AG herstellen, einschl. der Form- und        herstellen            00299
917               Ecksteine und deren besondere Bearbeitung.                                        00300
917               Verankerung nach DIN 18515. Befestigungsteile und                                 00301
917               Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl,                                       00302
917               Werkstoff-Nr. 1.4571.                                                             00303
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00304
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00305
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00306
917               Plattendicke mm &$&                                      14                       00307
917               Gesamtstrke der Verblendung cm &$&                      15                       00308
917   01      m2  Platten hinterlftet.                                                             00309
917   02      m2  Platten mit satter Betonhinterfllung.                                            00310
917   03      m2  Platten &$&                                              21                       00311
917208            Kunststein-Verblendmauerwerk, nachtrglich                  Kunstst.mauerw.       00312
917               vorgeblendet und verankert, nach Unterlagen des AG          nachtr. vorgebl.      00313
917               herstellen, einschl. der Form- und Ecksteine und deren                            00314
917               besondere Ausbildung. Fugen auskratzen und verfugen.                              00315
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00316
917               Steinart &$&                                             12                       00317
917               Format mm/mm/mm &$&                                      13                       00318
917               Gesamtstrke der Verblendung cm &$&                      14                       00319
917   01      m3  Vermauerung mit Mrtel der Mrtelgruppe II.                                       00320
917   02      m3  Vermauerung mit Mrtel der Mrtelgruppe IIa.                                      00321
917   03      m3  Vermauerung mit Mrtel der Mrtelgruppe III.                                      00322
917   04      m3  Vermauerung mit Mrtel &$&                               21                       00323
917301            Natursteinabdeckung nach Unterlagen des AG                  Natursteinabdeck.     00324
917               herstellen einschl. ggf. erforderlicher Tropfkanten und     herstellen            00325
917               Wassernasen. Fugen mit Trasszementmrtel schlieáen.                               00326
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00327
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00328
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00329
917   01      m   Abdeckung in Mrtel ohne Verankerung verlegen.                                    00330
917   02      m   Abdeckung in Mrtel verlegen. Verankerung aus                                     00331
917               nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.                                       00332
917   03      m   Abdeckung &$&                                            21                       00333
917302            Natursteinabdeckung aus Steinen des AG                      Natursteinabdeck.     00334
917               nach Unterlagen des AG herstellen.                          herst., Steine AG     00335
917               Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.                                    00336
917               Fugen mit Trasszementmrtel schlieáen.                                            00337
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00338
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00339
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00340
917   01      m   Abdeckung in Mrtel ohne Verankerung verlegen.                                    00341
917   02      m   Abdeckung in Mrtel verlegen. Verankerung aus                                     00342
917               nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.                                       00343
917   03      m   Abdeckung &$&                                            21                       00344
917303            Natursteinrollschicht nach Unterlagen des                   Natursteinrollsch.    00345
917               AG herstellen.                                              herstellen            00346
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00347
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00348
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00349
917               Breite der Rollschicht cm &$&                            14                       00350
917               Hhe der Rollschicht cm &$&                              15                       00351
917               Steindicke cm &$&                                        16                       00352
917   01      m   Rollschicht in Trasszementmrtel verlegen.                                        00353
917   02      m   Rollschicht &$&                                          21                       00354
917304            Natursteinrollschicht aus Steinen des AG                    Natursteinrollsch.    00355
917               nach Unterlagen des AG herstellen.                          herst., Steine AG     00356
917               Steine frei Baustelle geliefert und abgeladen.                                    00357
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00358
917               Gesteinsart &$&                                          12                       00359
917               Sichtflchenbearbeitung &$&                              13                       00360
917               Breite der Rollschicht cm &$&                            14                       00361
917               Hhe der Rollschicht cm &$&                              15                       00362
917               Steindicke cm &$&                                        16                       00363
917   01      m   Rollschicht in Trasszementmrtel verlegen.                                        00364
917   02      m   Rollschicht &$&                                          21                       00365
917305            Kunststeinabdeckung nach Unterlagen des AG                  Kunststeinabdeck.     00366
917               herstellen, einschl. ggf. erforderlicher Tropfkanten        herstellen            00367
917               und Wassernasen. Fugen mit Zementmrtel schlieáen.                                00368
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00369
917               Steinart &$&                                             12                       00370
917               Format mm/mm/mm &$&                                      13                       00371
917               Mauerkronenbreite cm &$&                                 14                       00372
917   01      m   Abdeckung in Mrtel ohne Verankerung verlegen.                                    00373
917   02      m   Abdeckung in Mrtel verlegen. Verankerung aus                                     00374
917               nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.                                       00375
917   03      m   Abdeckung &$&                                            21                       00376
917306            Kunststeinrollschicht nach Unterlagen des AG                Kunststeinrollsch.    00377
917               herstellen.                                                 herstellen            00378
917               Bauteile) &$&                                            11                       00379
917               Steinart &$&                                             12                       00380
917               Breite der Steine cm &$&                                 13                       00381
917               Hhe der Steine cm &$&                                   14                       00382
917               Steindicke cm &$&                                        15                       00383
917               Breite der Rollschicht cm &$&                            16                       00384
917   01      m   Rollschicht in Zementmrtel verlegen.                                             00385
917   02      m   Rollschicht &$&                                          21                       00386
917401            Probemauerwerk einschl. ggf. erforderlicher Grndung        Probemauerw.          00387
917               nach Angabe des AG standsicher herstellen und               herst. u. abbr.       00388
917               abbrechen. Material in Eigentum des AN bernehmen                                 00389
917               und von der Baustelle entfernen.                                                  00390
917               Ansichtsflche m2 &$&                                    11                       00391
917   01          Fr Natursteinmauerwerk der OZ &$&                       21                       00392
917   02          Fr Verblendmauerwerk der OZ &$&                         21                       00393
917   03          Fr Plattenbekleidung der OZ &$&                         21                       00394
917   04          Fr &$&                                                  21                       00395
917     01        Mit Abdeckung der OZ &$&                                 31                       00396
917     02        Mit Rollschicht der OZ &$&                               31                       00397
917     03        Ohne Abdeckung bzw. Rollschicht.                                                  00398
917       01  PschMauerwerk mit Steinen des AN.                                                     00399
917       02  PschMauerwerk mit Steinen des AG, frei Baustelle                                      00400
917               geliefert und abgeladen.                                                          00401
917501            Betonsichtflchen steinmetzmáig bearbeiten.                Betonsichtflchen     00402
917               Bauwerkskanten und Fugenbereiche einschl. ihrer             bearbeiten            00403
917               Abfasung durch Scharrierschlge sichern.                                          00404
917               Bauteil(e) &$&                                           11                       00405
917   01      m2  Bearbeitung durch grobes Stocken.                                                 00406
917   02      m2  Bearbeitung durch feines Stocken.                                                 00407
917   03      m2  Bearbeitung durch grobes Scharrieren.                                             00408
917   04      m2  Bearbeitung durch kreuzweises Scharrieren.                                        00409
917   05      m2  Bearbeitung durch grobes Spitzen.                                                 00410
917   06      m2  Bearbeitung durch feines Spitzen.                                                 00411
917   07      m2  Bearbeitung durch Sandstrahlen.                                                   00412
917   08      m2  Bearbeitung &$&                                          21                       00413
91799999999999                                                                                      00414
91799999999999                                                                                      00415
