909         011018Straáen- und Brckenentwsserung, Kabelkanle                                     00000
909000        ----Vorbemerkungen zu LB 909                                                          00001
909               1. Beton und Zementmrtel:                                                        00002
909               1.1 Normalbettmrtel, Dnnbettmrtel sowie Putzmrtel                             00003
909               mssen - soweit in der Leistungsbeschreibung nichts                               00004
909               anderes enthalten ist - der DIN 1053-1,                                           00005
909               Ausgabe 1996-11, entsprechen.                                                     00006
909               2. Die nachfolgend aufgefhrten Leistungen gehren zum                            00007
909               Leistungsumfang:                                                                  00008
909               2.1 Bettung gemá DIN EN 1610 in gewachsenem Boden.                               00009
909               2.2 Die Lieferung von Normalbettmrtel bzw.                                       00010
909               Dnnbettmrtel.                                                                   00011
909               3. Abrechnung                                                                     00012
909               3.1 Beim Aufmaá der Rohrleitungen werden die Formstcke                           00013
909               bermessen. Fr Formstcke wird der aufgemessenen                                 00014
909               Lnge der zugehrigen Rohrleitung je Formstck                                    00015
909               - bis DN 200 1 m Rohrlnge,                                                       00016
909               - gráer DN 200 bis DN 300 2 m Rohrlnge und                                      00017
909               - gráer DN 300 3 m Rohrlnge                                                     00018
909               zugeschlagen.                                                                     00019
909               Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstck                               00020
909               gilt der Zuschlag fr die Rohrleitung mit dem gráeren                            00021
909               Durchmesser.                                                                      00022
909               Als Formstcke zhlen: Abzweige, Bgen, Verschluss-                               00023
909               teller und bergangsstcke.                                                       00024
909               3.2 Bei Rohrleitungen mit Bschungsstcken werden die                             00025
909               Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des                                     00026
909               Bschungsstckes durchgemessen.                                                   00027
909               3.3 Die Vergtung der Leitungsgrabenverfllung oberhalb                           00028
909               der Leitungszone richtet sich nach der einschlgigen                              00029
909               Position des LB 905.                                                              00030
909101            Sickerstrang mit Filtermaterial fr senkrecht               Sickerstr.herst.      00031
909               begrenzte Grabenabschnitte herstellen.                                            00032
909               Der Aushub wird gesondert vergtet.                                               00033
909   01          Leitungsgraben in der Mulde,                                                      00034
909   02          Leitungsgraben in der Einschnittsbschung,                                        00035
909   03          Leitungsgraben oberhalb der Einschnittsbschung,                                  00036
909   04          Leitungsgraben am Dammfuá,                                                        00037
909   05          Leitungsgraben &$&                                       21                       00038
909     01        Grabenbreite bis 0,3 m,                                                           00039
909     02        Grabenbreite ber 0,3 m bis 0,4 m,                                                00040
909     03        Grabenbreite ber 0,4 m bis 0,6 m,                                                00041
909     04        Grabenbreite ber 0,6 m bis 0,8 m,                                                00042
909     05        Grabenbreite ber 0,8 m bis 1,0 m,                                                00043
909     06        Grabenbreite ber m &$&                                  31                       00044
909               bis m &$&                                                32                       00045
909       01      Gesamttiefe von 0 m bis 0,50 m,                                                   00046
909       02      Gesamttiefe ber 0,50 m bis 1,00 m,                                               00047
909       03      Gesamttiefe ber 1,00 m bis 1,25 m,                                               00048
909       04      Gesamttiefe ber m &$&                                   41                       00049
909               bis m &$&                                                42                       00050
909         01m3  Verfllung mit Lieferkrnung 4/8, CNR.                                            00051
909         02m3  Verfllung mit Lieferkrnung 8/16, CNR.                                           00052
909         03m3  Verfllung mit Lieferkrnung 16/32, CNR.                                          00053
909         04m3  Verfllung mit Lieferkrnung 5/11, C90/3.                                         00054
909         05m3  Verfllung mit Lieferkrnung 11/22, C90/3.                                        00055
909         06m3  Verfllung mit Lieferkrnung 22/32, C90/3.                                        00056
909         07m3  Verfllung mit &$&                                       51                       00057
909102            Sickerstrang mit Rohrleitung aus Kunststoff-                Sickerstr. mit        00058
909               rohren nach DIN 4262-1 einschlieálich Bettung               Rohrleitung           00059
909               bis zum Beginn der Sickerschlitze, Seitenverfllung         herstellen            00060
909               und Abdeckung mindestens 30 cm ber Rohrscheitel                                  00061
909               herstellen.                                                                       00062
909               Der Aushub wird gesondert vergtet.                                               00063
909               Die Oberflche der Bettung ist mit einer zum Rohr                                 00064
909               hinweisenden Neigung auszubilden und zu gltten.                                  00065
909               Rohrleitung DN &$&                                       11                       00066
909   01          Leitungsgraben im Bereich des Straáenkrpers,                                     00067
909   02          Leitungsgraben in der Mulde,                                                      00068
909   03          Leitungsgraben in der Einschnittsbschung,                                        00069
909   04          Leitungsgraben oberhalb der Einschnittsbschung,                                  00070
909   05          Leitungsgraben am Dammfuá,                                                        00071
909   06          Leitungsgraben &$&                                       21                       00072
909     01        tunnelfrmiges Teilsickerrohr, Typ C2, Perforations-                              00073
909               art LP,                                                                           00074
909     02        tunnelfrmiges Teilsickerrohr, Typ C1, Perforations-                              00075
909               art LP,                                                                           00076
909     03        kreisrundes Teilsickerrohr, Typ R2, Perforations-                                 00077
909               art LP,                                                                           00078
909     04        tunnelfrmiges Mehrzweckrohr, Typ C2, Perforations-                               00079
909               art MP,                                                                           00080
909     05        tunnelfrmiges Mehrzweckrohr, Typ C1, Perforations-                               00081
909               art MP,                                                                           00082
909     06        kreisrundes Mehrzweckrohr, Typ R2, Perforations-                                  00083
909               art MP,                                                                           00084
909     07        kreisrundes Vollsickerrohr, Typ R1, Perforations-                                 00085
909               art TP,                                                                           00086
909     08        kreisrundes Rohr, Rohrart &$&                            31                       00087
909               Typ R3, Perforationsart &$&                              32                       00088
909     09        Rohrart &$&                                              31                       00089
909               Rohrtyp &$&                                              32                       00090
909               Perforationsart &$&                                      33                       00091
909       01      Bettung Typ 3 aus im Baugelnde abzutragendem                                     00092
909               oder aufzunehmendem feinkrnigem Boden.                                           00093
909       02      Bettung Typ 3 aus feinkrnigem Boden,                                             00094
909               der Bodengruppen TL, TM. Boden liefern.                                           00095
909       03      Bettung Typ 3 aus Beton der                                                       00096
909               Druckfestigkeitsklasse C12/15.                                                    00097
909       04      Bettung aus im Baugelnde abzutragendem                                           00098
909               oder aufzunehmendem feinkrnigem Boden.                                           00099
909               Abdichtung der Sohle nach Unterlagen des AG mit                                   00100
909               Kunststoffdichtungsbahn auf 10 cm Sandbettung                                     00101
909               herstellen.                                                                       00102
909       05      Bettung aus feinkrnigem Boden,                                                   00103
909               der Bodengruppen TL, TM. Boden liefern.                                           00104
909               Abdichtung der Sohle nach Unterlagen des AG mit                                   00105
909               Kunststoffdichtungsbahn auf 10 cm Sandbettung                                     00106
909               herstellen.                                                                       00107
909       06      Bettung Typ 1 aus im Baugelnde abzutragendem                                     00108
909               oder aufzunehmendem feinkrnigem Boden.                                           00109
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00110
909       07      Bettung Typ 1 aus feinkrnigem Boden,                                             00111
909               der Bodengruppen TL, TM. Boden liefern.                                           00112
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00113
909       08      Bettung Typ 1 aus Beton der                                                       00114
909               Druckfestigkeitsklasse C12/15.                                                    00115
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00116
909       09      Bettung aus &$&                                          41                       00117
909               Bettung Typ &$&                                          42                       00118
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 43                       00119
909         01m   Seitenverfllung und Abdeckung,                                                   00120
909               Kies liefern, Lieferkrnung &$&                          51                       00121
909         02m   Seitenverfllung und Abdeckung,                                                   00122
909               gebrochenes Natursteinmaterial liefern,                                           00123
909               Lieferkrnung &$&                                        51                       00124
909         03m   Seitenverfllung und Abdeckung,                                                   00125
909               mit im Baugelnde abzutragendem oder                                              00126
909               aufzunehmendem nichtbindigem Boden.                                               00127
909         04m   Seitenverfllung und Abdeckung &$&                       51                       00128
909103            Tiefenentwsserung mit Rohrleitung aus Kunststoff-          Tiefenentw.           00129
909               rohren nach DIN 4262-1 einschlieálich Bettung               herstellen            00130
909               bis zum Beginn der Sickerschlitze, Seitenverfllung und                           00131
909               Abdeckung mindestens 30 cm ber Rohrscheitel                                      00132
909               herstellen.                                                                       00133
909               Statik herstellen und liefern.                                                    00134
909               Der Aushub wird gesondert vergtet.                                               00135
909               Die Oberflche der Bettung ist mit einer zum Rohr                                 00136
909               hinweisenden Neigung auszubilden und zu gltten.                                  00137
909               Mittlere Tiefe m &$&                                     11                       00138
909               Mittlere Breite m &$&                                    12                       00139
909               Rohrleitung DN &$&                                       13                       00140
909   01          Leitungsgraben in der Mulde,                                                      00141
909   02          Leitungsgraben in der Einschnittsbschung,                                        00142
909   03          Leitungsgraben oberhalb der Einschnittsbschung,                                  00143
909   04          Leitungsgraben am Dammfuá,                                                        00144
909   05          Leitungsgraben &$&                                       21                       00145
909     01        tunnelfrmiges Teilsickerrohr, Typ C2, Perforations-                              00146
909               art LP,                                                                           00147
909     02        tunnelfrmiges Teilsickerrohr, Typ C1, Perforations-                              00148
909               art LP,                                                                           00149
909     03        kreisrundes Teilsickerrohr, Typ R2, Perforations-                                 00150
909               art LP,                                                                           00151
909     04        tunnelfrmiges Mehrzweckrohr, Typ C2, Perforations-                               00152
909               art MP,                                                                           00153
909     05        tunnelfrmiges Mehrzweckrohr, Typ C1, Perforations-                               00154
909               art MP,                                                                           00155
909     06        kreisrundes Mehrzweckrohr, Typ R2, Perforations-                                  00156
909               art MP,                                                                           00157
909     07        kreisrundes Teilsickerrohr, Typ R3,                                               00158
909               Perforationsart LP                                                                00159
909     08        kreisrundes Mehrzweckrohr, Typ R3,                                                00160
909               Perforationsart MP                                                                00161
909     09        Rohrart &$&                                              31                       00162
909               Rohrtyp &$&                                              32                       00163
909               Perforationsart &$&                                      33                       00164
909       01      Bettung Typ 3 aus im Baugelnde abzutragendem                                     00165
909               oder aufzunehmendem feinkrnigem Boden.                                           00166
909       02      Bettung Typ 3 aus feinkrnigem Boden,                                             00167
909               der Bodengruppen TL, TM. Boden liefern.                                           00168
909       03      Bettung Typ 3 aus Beton der                                                       00169
909               Druckfestigkeitsklasse C12/15.                                                    00170
909       04      Bettung aus im Baugelnde abzutragendem                                           00171
909               oder aufzunehmendem feinkrnigem Boden.                                           00172
909               Abdichtung der Sohle nach Unterlagen des AG mit                                   00173
909               Kunststoffdichtungsbahn auf 10 cm Sandbettung                                     00174
909               herstellen.                                                                       00175
909       05      Bettung aus feinkrnigem Boden,                                                   00176
909               der Bodengruppen TL, TM. Boden liefern.                                           00177
909               Abdichtung der Sohle nach Unterlagen des AG mit                                   00178
909               Kunststoffdichtungsbahn auf 10 cm Sandbettung                                     00179
909               herstellen.                                                                       00180
909       06      Bettung Typ 1 aus im Baugelnde abzutragendem                                     00181
909               oder aufzunehmendem feinkrnigem Boden.                                           00182
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00183
909       07      Bettung Typ 1 aus feinkrnigem Boden,                                             00184
909               der Bodengruppen TL, TM. Boden liefern.                                           00185
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00186
909       08      Bettung Typ 1 aus Beton der                                                       00187
909               Druckfestigkeitsklasse C12/15.                                                    00188
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00189
909       09      Bettung aus &$&                                          41                       00190
909               Bettung Typ &$&                                          42                       00191
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 43                       00192
909         01m   Seitenverfllung und Abdeckung,                                                   00193
909               Kies liefern, Gesteinskrnung &$&                        51                       00194
909         02m   Seitenverfllung und Abdeckung,                                                   00195
909               gebrochenes Natursteinmaterial liefern,                                           00196
909               Gesteinskrnung &$&                                      51                       00197
909         03m   Seitenverfllung und Abdeckung,                                                   00198
909               mit im Baugelnde abzutragendem oder                                              00199
909               aufzunehmendem nichtbindigem Boden.                                               00200
909         04m   Seitenverfllung und Abdeckung &$&                       51                       00201
909201            Rohrleitung aus Beton-, Kunststoff-, Asbestzement-,         Rohrleitung           00202
909               Steinzeugrohren und dgl. ggf. einschl. Auflager             ausbauen              00203
909               und  Ummantelung aus Beton ausbauen.                                              00204
909               Die Herstellung des Leitungsgrabens bis Oberkante                                 00205
909               Rohrleitung bzw. Ummantelung wird gesondert vergtet.                             00206
909               Zustzliche Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungs-                             00207
909               zone gehren zum Leistungsumfang.                                                 00208
909               Gráe und Art der Bettung &$&                            11                       00209
909               Gráe und Art der Ummantelung &$&                        12                       00210
909   01          Rohrleitung aus Betonrohren mit Spitzmuffe,                                       00211
909   02          Rohrleitung aus Betonrohren mit Glockenmuffe,                                     00212
909   03          Rohrleitung aus Stahlbetonrohren mit Muffe,                                       00213
909   04          Rohrleitung aus Stahlbetonrohren mit Glockenmuffe,                                00214
909   05          Rohrleitung aus Kunststoffteilsickerrohren,                                       00215
909   06          Rohrleitung aus Kunststoffrohren mit Muffe und                                    00216
909               Dichtelementen,                                                                   00217
909   07          Rohrleitung aus Steinzeugrohren,                                                  00218
909   08          Rohrleitung aus Asbestzementrohren,                                               00219
909   09          Rohrleitung aus &$&                                      21                       00220
909     01        bis DN 150,                                                                       00221
909     02        ber DN 150 bis DN 300,                                                           00222
909     03        ber DN 300 bis DN 500,                                                           00223
909     04        ber DN 500 bis DN 800,                                                           00224
909     05        ber DN &$&                                              31                       00225
909     06        DN &$&                                                   31                       00226
909       01      Flieásohlentiefe bis 1,25 m                                                       00227
909       02      Flieásohlentiefe ber 1,25 m bis 1,75 m                                           00228
909       03      Flieásohlentiefe m &$&                                   41                       00229
909         01m   Ausgebaute Rohre subern und im Bereich der                                       00230
909               Baustelle lagern.                                                                 00231
909               Material der Leitungszone im Bereich der Baustelle                                00232
909               wieder einbauen und verdichten.                                                   00233
909               briges Abbruchmaterial in Eigentum des AN ber-                                  00234
909               nehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                      00235
909               zufhren.                                                                         00236
909         02m   Ausgebaute Rohre subern und auáerhalb der                                        00237
909               Baustelle nach Unterlage des AG lagern.                                           00238
909               Material der Leitungszone im Bereich der Baustelle                                00239
909               wieder einbauen und verdichten.                                                   00240
909               briges Abbruchmaterial in Eigentum des AN ber-                                  00241
909               nehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                      00242
909               zufhren.                                                                         00243
909         03m   Rohre und briges Abbruchmaterial in Eigentum des                                 00244
909               AN bernehmen und einer Entsorgung nach Wahl                                      00245
909               des AN zufhren.                                                                  00246
909         04m   Schadstoffbelastete Rohre sowie belastetes Abbruch-                               00247
909               material einer Entsorgung nach Unterlagen des AG                                  00248
909               zufhren.                                                                         00249
909         05m   Rohre &$&                                                51                       00250
909202            Verfllung von Rohrleitung herstellen.                      Verf. von Rohrl.      00251
909               Rohrleitung an den Enden abdichten.                         herstellen            00252
909   01          Rohrleitung DN 150,                                                               00253
909   02          Rohrleitung DN 200,                                                               00254
909   03          Rohrleitung DN 300,                                                               00255
909   04          Rohrleitung DN 400,                                                               00256
909   05          Rohrleitung DN 500,                                                               00257
909   06          Rohrleitung DN &$&                                       21                       00258
909     01        Verfllung mit flieáfhigem Beton mit Quellzusatz                                 00259
909     02        Verfllung mit &$&                                       31                       00260
909       00                                                                                        00261
909       01      Rohrleitung reinigen, Rumgut einer Entsorgung                                    00262
909               nach Wahl des AN zufhren.                                                        00263
909       02      Rohrleitung reinigen, Rumgut nach Unterlagen                                     00264
909               des AG beseitigen. Entsorgungsnachweis fhren.                                    00265
909               Kosten der Entsorgung werden auf Nachweis vergtet.                               00266
909       03      Rohrleitung reinigen, Rumgut &$&                        41                       00267
909         00m                                                                                     00268
909         01m   Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhhe.                                         00269
909         02m   Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhhe.                                         00270
909         03m   Verschmutzung bis 50 v.H. der Profilhhe.                                         00271
909         04m   Verschmutzung &$&                                        51                       00272
909203            Verfllung von Rohrleitungsende herstellen.                 Verf. von Rohrl.      00273
909               Rohrleitung im Verfllungsbereich reinigen.                 herstellen            00274
909               Rohrleitungsende abdichten.                                                       00275
909   01          Rohrleitung DN 150,                                                               00276
909   02          Rohrleitung DN 200,                                                               00277
909   03          Rohrleitung DN &$&                                       21                       00278
909     01        Verfllung mit flieáfhigem Beton mit Quellzusatz,                                00279
909     02        Verfllung mit &$&                                       31                       00280
909       00  St                                                                                    00281
909       01  St  Rumgut einer Entsorgung nach Wahl des AN                                         00282
909               zufhren.                                                                         00283
909       02  St  Rumgut nach Unterlagen des AG beseitigen.                                        00284
909               Entsorgungsnachweis fhren.                                                       00285
909               Kosten der Entsorgung werden auf Nachweis vergtet.                               00286
909       03  St  Rumgut &$&                                              41                       00287
909204            Rohrleitung aus Betonrohren, DIN EN 1916 und                Betonrohrleitung      00288
909               DIN V 1201 DN &$&                                        11 herstellen            00289
909               mit Rohrverbindungen mit integrierter Dichtung nach                               00290
909               DIN EN 681                                                                        00291
909               einschlieálich Leitungszone herstellen.                                           00292
909               Statik herstellen und liefern.                                                    00293
909               Verkehrslast SLW &$&                                     12                       00294
909   01          Rohr mit Muffe ohne Fuá, wandverstrkt,                                           00295
909               Form KW-GM,                                                                       00296
909   02          Rohr mit Muffe und Fuá, wandverstrkt,                                            00297
909               Form KFW-GM,                                                                      00298
909   03          Rohr mit Muffe ohne Fuá, Form K-GM,                                               00299
909   04          Rohr &$&                                                 21                       00300
909     01        Leitungsgrabentiefe von         0 bis 1,00 m,                                     00301
909     02        Leitungsgrabentiefe ber   1,00 bis 1,75 m,                                       00302
909     03        Leitungsgrabentiefe ber   1,75 bis 3,00 m,                                       00303
909     04        Leitungsgrabentiefe ber   3,00 bis 4,00 m,                                       00304
909     05        Leitungsgrabentiefe ber   4,00 bis 5,00 m,                                       00305
909     06        Leitungsgrabentiefe ber   5,00 bis m &$&                31                       00306
909       01      Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,                                             00307
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00308
909       02      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre bis DN 200                                 00309
909               Grátkorn 22 mm, Kies-Sand liefern,                                               00310
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00311
909       03      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 200                                00312
909               bis DN 600, Grátkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,                                   00313
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00314
909       04      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 600                                00315
909               Grátkorn 56 mm, Kies-Sand liefern,                                               00316
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00317
909       05      Bettung Typ 1 aus Lieferkrnung &$&                      41                       00318
909               C90/3,                                                                            00319
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00320
909       06      Bettung Typ 3 auf gewachsenem Boden,                                              00321
909               obere Bettungsschicht aus &$&                            41                       00322
909       07      Bettung Typ 1 aus Beton C &$&                            41                       00323
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00324
909       08      Bettung &$&                                              41                       00325
909         01m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00326
909               Boden liefern, Bodengruppe SE                                                     00327
909         02m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00328
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00329
909               fr Rohre bis DN 200, Grátkorn 22 mm                                             00330
909         03m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00331
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00332
909               fr Rohre ber DN 200 bis DN 600, Grátkorn 32 mm                                 00333
909         04m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00334
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00335
909               fr Rohre ber DN 600, Grátkorn 56 mm                                            00336
909         05m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00337
909               Boden liefern, Bodengruppe &$&                           51                       00338
909               Lieferkrnung &$&                                        52                       00339
909         06m   Seitenverfllung und Abdeckung mit geeignetem,                                    00340
909               im Baugelnde abgetragenen und                                                    00341
909               aufgenommenen grobkrnigem Boden.                                                 00342
909         07m   Seitenverfllung und Abdeckung mit &$&                   51                       00343
909205            Rohrleitung aus Stahlbetonrohren, DIN EN 1916               Stahlbetonrohrl.      00344
909               und DIN V 1201 Typ 1, DN &$&                             11 herstellen            00345
909               mit Rohrverbindungen aus Elastomer-Dichtungen,                                    00346
909               DIN EN 681 und DIN 4060,                                                          00347
909               einschlieálich Leitungszone herstellen.                                           00348
909               Statik  herstellen und liefern.                                                   00349
909               Verkehrslast SLW &$&                                     12                       00350
909   01          Rohr mit Muffe ohne Fuá, Form K-GM,                                               00351
909   02          Rohr mit Muffe ohne Fuá, Form K-FM,                                               00352
909   03          Rohr &$&                                                 21                       00353
909     01        Leitungsgrabentiefe von         0 bis 1,00 m,                                     00354
909     02        Leitungsgrabentiefe ber   1,00 bis 1,75 m,                                       00355
909     03        Leitungsgrabentiefe ber   1,75 bis 3,00 m,                                       00356
909     04        Leitungsgrabentiefe ber   3,00 bis 4,00 m,                                       00357
909     05        Leitungsgrabentiefe ber   4,00 bis 5,00 m,                                       00358
909     06        Leitungsgrabentiefe ber   5,00 bis m &$&                31                       00359
909       01      Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,                                             00360
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00361
909       02      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre bis DN 200                                 00362
909               Grátkorn 22 mm, Kies-Sand liefern,                                               00363
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00364
909       03      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 200                                00365
909               bis DN 600, Grátkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,                                   00366
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00367
909       04      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 600                                00368
909               Grátkorn 56 mm, Kies-Sand liefern,                                               00369
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00370
909       05      Bettung Typ 1 aus Lieferkrnung &$&                      41                       00371
909               C90/3,                                                                            00372
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00373
909       06      Bettung Typ 3 auf gewachsenem Boden,                                              00374
909               obere Bettungsschicht aus &$&                            41                       00375
909       07      Bettung Typ 1 aus Beton C &$&                            41                       00376
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00377
909       08      Bettung &$&                                              41                       00378
909         01m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00379
909               Boden liefern, Bodengruppe SE                                                     00380
909         02m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00381
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00382
909               fr Rohre bis DN 200, Grátkorn 22 mm                                             00383
909         03m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00384
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00385
909               fr Rohre ber DN 200 bis DN 600, Grátkorn 32 mm                                 00386
909         04m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00387
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00388
909               fr Rohre ber DN 600, Grátkorn 56 mm                                            00389
909         05m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00390
909               Boden liefern, Bodengruppe &$&                           51                       00391
909               Lieferkrnung &$&                                        52                       00392
909         06m   Seitenverfllung und Abdeckung mit geeignetem,                                    00393
909               im Baugelnde abgetragenen und                                                    00394
909               aufgenommenen grobkrnigem Boden.                                                 00395
909         07m   Seitenverfllung und Abdeckung mit &$&                   51                       00396
909206            Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN &$&                  11 Kunststoffrohrl.      00397
909               mit Steckmuffe und Gleitringdichtung                        herstellen            00398
909               dichtung einschlieálich Leitungszone herstellen.                                  00399
909               Ringsteifigkeit mindestens SN 8,                                                  00400
909               Statik herstellen und liefern.                                                    00401
909               Verkehrslast SLW &$&                                     12                       00402
909   01          Rohr aus PP-MD, DIN EN 14758,                                                     00403
909   02          Rohr aus PP, DIN EN 1852, fllstoffrei,                                           00404
909   03          Rohr aus PP, DIN EN 1852,                                                         00405
909   04          Rohr aus PE-HD, DIN EN 12666-1, Vollwandrohr,                                     00406
909   05          Rohr aus PE-HD, DIN 16961-1, Verbundrohr,                                         00407
909   06          Rohr aus PVC-U, DIN EN 1401-1, DIN 8061                                           00408
909               und DIN 8062,                                                                     00409
909   07          Rohr nach DIN 4262-1                                                              00410
909               Typ R2 oder R3, fr Regenwasserkanalrohrsystem,                                   00411
909   08          Rohr aus &$&                                             21                       00412
909     01        Leitungsgrabentiefe von         0 bis 1,00 m,                                     00413
909     02        Leitungsgrabentiefe ber   1,00 bis 1,75 m,                                       00414
909     03        Leitungsgrabentiefe ber   1,75 bis 3,00 m,                                       00415
909     04        Leitungsgrabentiefe ber   3,00 bis 4,00 m,                                       00416
909     05        Leitungsgrabentiefe ber   4,00 bis 5,00 m,                                       00417
909     06        Leitungsgrabentiefe ber   5,00 bis m &$&                31                       00418
909       01      Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,                                             00419
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00420
909       02      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre bis DN 200                                 00421
909               Grátkorn 22 mm, Kies-Sand liefern,                                               00422
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00423
909       03      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 200                                00424
909               bis DN 600, Grátkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,                                   00425
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00426
909       04      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 600                                00427
909               Grátkorn 56 mm, Kies-Sand liefern,                                               00428
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00429
909       05      Bettung Typ 1 aus Lieferkrnung &$&                      41                       00430
909               C90/3,                                                                            00431
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00432
909       06      Bettung Typ 3 auf gewachsenem Boden,                                              00433
909               obere Bettungsschicht aus &$&                            41                       00434
909       07      Bettung Typ 1 aus Beton C &$&                            41                       00435
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00436
909       08      Bettung &$&                                              41                       00437
909         01m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00438
909               Boden liefern, Bodengruppe SE                                                     00439
909         02m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00440
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00441
909               fr Rohre bis DN 200, Grátkorn 22 mm                                             00442
909         03m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00443
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00444
909               fr Rohre ber DN 200 bis DN 600, Grátkorn 32 mm                                 00445
909         04m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00446
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00447
909               fr Rohre ber DN 600, Grátkorn 56 mm                                            00448
909         05m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00449
909               Boden liefern, Bodengruppe &$&                           51                       00450
909               Lieferkrnung &$&                                        52                       00451
909         06m   Seitenverfllung und Abdeckung mit geeignetem,                                    00452
909               im Baugelnde abgetragenen und                                                    00453
909               aufgenommenen grobkrnigem Boden.                                                 00454
909         07m   Seitenverfllung und Abdeckung mit &$&                   51                       00455
909207            Rohrleitung aus kreisfrmigen Steinzeugrohren,              Steinzeugrohrl.       00456
909               DIN EN 295, DN &$&                                       11 herstellen            00457
909               mit Rohrverbindungen aus Elastomer-Dichtungen                                     00458
909               einschlieálich Leitungszone herstellen.                                           00459
909               Statik herstellen und liefern.                                                    00460
909               Verkehrslast SLW &$&                                     12                       00461
909   01          Rohrverbindung Muffe Typ K                                                        00462
909   02          Rohrverbindung &$&                                       21                       00463
909     01        Leitungsgrabentiefe von         0 bis 1,00 m,                                     00464
909     02        Leitungsgrabentiefe ber   1,00 bis 1,75 m,                                       00465
909     03        Leitungsgrabentiefe ber   1,75 bis 3,00 m,                                       00466
909     04        Leitungsgrabentiefe ber   3,00 bis 4,00 m,                                       00467
909     05        Leitungsgrabentiefe ber   4,00 bis 5,00 m,                                       00468
909     06        Leitungsgrabentiefe ber   5,00 bis m &$&                31                       00469
909       01      Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,                                             00470
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00471
909       02      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre bis DN 200                                 00472
909               Grátkorn 22 mm, Kies-Sand liefern,                                               00473
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00474
909       03      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 200                                00475
909               bis DN 600, Grátkorn 32 mm, Kies-Sand liefern,                                   00476
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00477
909       04      Bettung Typ 1 aus Kies-Sand, fr Rohre ber DN 600                                00478
909               Grátkorn 56 mm, Kies-Sand liefern,                                               00479
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 41                       00480
909       05      Bettung Typ 1 aus Lieferkrnung &$&                      41                       00481
909               C90/3,                                                                            00482
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00483
909       06      Bettung Typ 3 auf gewachsenem Boden,                                              00484
909               obere Bettungsschicht aus &$&                            41                       00485
909       07      Bettung Typ 1 aus Beton C &$&                            41                       00486
909               Dicke der unteren Bettungsschicht cm &$&                 42                       00487
909       08      Bettung &$&                                              41                       00488
909         01m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00489
909               Boden liefern, Bodengruppe SE                                                     00490
909         02m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00491
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00492
909               fr Rohre bis DN 200, Grátkorn 22 mm                                             00493
909         03m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00494
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00495
909               fr Rohre ber DN 200 bis DN 600, Grátkorn 32 mm                                 00496
909         04m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00497
909               Boden liefern, Bodengruppe GE                                                     00498
909               fr Rohre ber DN 600, Grátkorn 56 mm                                            00499
909         05m   Seitenverfllung und Abdeckung mit Boden,                                         00500
909               Boden liefern, Bodengruppe &$&                           51                       00501
909               Lieferkrnung &$&                                        52                       00502
909         06m   Seitenverfllung und Abdeckung mit geeignetem,                                    00503
909               im Baugelnde abgetragenen und                                                    00504
909               aufgenommenen grobkrnigem Boden.                                                 00505
909         07m   Seitenverfllung und Abdeckung mit &$&                   51                       00506
909208            Schachtanschluss einschlieálich Abdichtung                  Schachtanschluss      00507
909               des Anschlusses herstellen.                                 herstellen            00508
909               Vergtet wird das Herstellen des Anschlusses                                      00509
909               einschlieálich eventueller Passstcke.                                            00510
909               Als Zulage zur Rohrleitung der OZ &$&                    11                       00511
909   01          Betonrohrleitung DN &$&                                  21                       00512
909   02          Stahlbetonrohrleitung DN &$&                             21                       00513
909   03          Kunststoffrohrleitung DN &$&                             21                       00514
909   04          Steinzeugrohrleitung DN &$&                              21                       00515
909   05          Rohrleitung aus &$&                                      21                       00516
909               DN &$&                                                   22                       00517
909     01        Schacht aus Betonfertigteilen,                                                    00518
909     02        Schacht aus Ortbeton, Wanddicke cm &$&                   31                       00519
909     03        Schacht aus Kunststofffertigteilen,                                               00520
909     04        Schacht aus &$&                                          31                       00521
909       01      ffnung vorhanden,                                                                00522
909       02      ffnung fr Schachtanschluss durch Bohren                                         00523
909               herstellen,                                                                       00524
909         00St                                                                                    00525
909         01St  Anschluss mit Gelenkstck.                                                        00526
909         02St  Anschluss mit Schachtanschlussstck.                                              00527
909         03St  Anschluss mit Schachtanschlussstck und                                           00528
909               Gelenkstck.                                                                      00529
909         04St  Anschluss &$&                                            51                       00530
909209            Rohranschluss einschlieálich der Abdichtung                 Rohranschluss         00531
909               des Anschlusses herstellen.                                 herstellen            00532
909               ffnung fr Rohranschluss durch Bohren herstellen.                                00533
909               Vergtet wird das Herstellen des Anschlusses                                      00534
909               einschlieálich eventueller Pass- oder Sattelstcke.                               00535
909               Als Zulage zur Rohrleitung der OZ &$&                    11                       00536
909   01          Anschlussleitung aus Kunststoffrohr DN &$&               21                       00537
909   02          Anschlussleitung aus Betonrohr DN &$&                    21                       00538
909   03          Anschlussleitung aus Steinzeugrohr DN &$&                21                       00539
909   04          Anschlussleitung aus Rohrleitung aus &$&                 21                       00540
909               DN &$&                                                   22                       00541
909     01        Sammelleitung aus Beton DN &$&                           31                       00542
909     02        Sammelleitung aus Stahlbeton DN &$&                      31                       00543
909     03        Sammelleitung aus Kunststoff DN &$&                      31                       00544
909     04        Sammelleitung aus Steinzeug DN &$&                       31                       00545
909     05        Sammelleitung aus &$&                                    31                       00546
909       00  St                                                                                    00547
909       01  St  Sattelstck mit Kugelgelenk                                                       00548
909210            Bschungsformstck herstellen und einbauen.                 Bschungsformst.      00549
909               Als Zulage zur OZ &$&                                    11 herstellen            00550
909   01          Betonrohrleitung DN &$&                                  21                       00551
909   02          Stahlbetonrohrleitung DN &$&                             21                       00552
909               Herstellung in Schalung, Betonberdeckung                                         00553
909               an der Auáenkante min. 30 mm,                                                     00554
909   03          Stahlbetonrohrleitung DN &$&                             21                       00555
909               Herstellung nach Wahl des AN, Bewehrung                                           00556
909               korrosionsgeschtzt durch berdeckung,                                            00557
909               Versiegelung oder Beschichtung,                                                   00558
909   04          Stahlbetonrohrleitung DN &$&                             21                       00559
909               Herstellung durch Schneiden, Schnittflche                                        00560
909               versiegeln oder beschichten,                                                      00561
909   05          Kunststoffrohrleitung DN &$&                             21                       00562
909   06          Rohrleitung aus &$&                                      21                       00563
909               DN &$&                                                   22                       00564
909     01    St  Neigung des Anlaufs 1 : 1,5.                                                      00565
909     02    St  Neigung des Anlaufs 1 : 2.                                                        00566
909     03    St  Neigung des Anlaufs 1 : 1.                                                        00567
909     04    St  Neigung des Anlaufs &$&                                  31                       00568
909211            Auslaufstck mit Froschklappe aus ver-                      Ausl. mit Frosch-     00569
909               zinktem Rost im Betonauflager C 12/15 herstellen.           klappe herst.         00570
909   01          Auslaufstck aus Beton                                                            00571
909   02          Auslaufstck aus PVC-U                                                            00572
909   03          Auslaufstck aus PE-HD                                                            00573
909   04          Auslaufstck aus &$&                                     21                       00574
909     01        fr Rohr aus PVC-U,                                                               00575
909     02        fr Rohr aus PE-HD,                                                               00576
909     03        fr Rohr aus PP,                                                                  00577
909     04        fr Rohr aus Beton,                                                               00578
909     05        fr Rohr aus &$&                                         31                       00579
909       01  St  DN 100.                                                                           00580
909       02  St  DN 150.                                                                           00581
909       03  St  DN 200.                                                                           00582
909       04  St  DN 250.                                                                           00583
909       05  St  DN 300.                                                                           00584
909       06  St  DN 350.                                                                           00585
909       07  St  DN 400.                                                                           00586
909       08  St  DN &$&                                                   41                       00587
909212            Entwsserungsrohrleitung auf Dichtheit                      Dichtheit             00588
909               prfen. Erforderliche Verankerungen                         prfen                00589
909               und Rohrverschlsse liefern und beseitigen.                                       00590
909               Notwendigen Fllstoff liefern und ableiten.                                       00591
909   01          Rohre bis DN 300                                                                  00592
909   02          Rohre ber DN 300 bis DN 600                                                      00593
909   03          Rohre ber DN 600 bis DN 1000                                                     00594
909   04          Rohre ber DN &$&                                        21                       00595
909               bis DN &$&                                               22                       00596
909     01        Haltungslngen bis 30 m                                                           00597
909     02        Haltungslngen ber 30 m bis 60 m                                                 00598
909     03        Haltungslngen m &$&                                     31                       00599
909     04        Prfung von einzelnen Rohrverbindungen                                            00600
909       01  St  Prfung mit Wasser.                                                               00601
909       02  St  Prfung mit Luft.                                                                 00602
909       03  St  Prfung nach Wahl des AN.                                                         00603
909       04  St  Prfung &$&                                              41                       00604
909213            Kamerabefahrung von Entwsserungsrohr-                      Kamerabefahrung       00605
909               leitungen durchfhren, auf Schadstellen untersuchen         durchfhren           00606
909               und auf Datentrger dokumentieren. Datentrger                                    00607
909               an AG liefern.                                                                    00608
909   01          Rohre bis DN 300                                                                  00609
909   02          Rohre ber DN 300 bis DN 600                                                      00610
909   03          Rohre ber DN 600 bis DN 1000                                                     00611
909   04          Rohre ber DN &$&                                        21                       00612
909               bis DN &$&                                               22                       00613
909     01        Haltungslngen bis 30 m                                                           00614
909     02        Haltungslngen ber 30 m bis 60 m                                                 00615
909     03        Haltungslngen m &$&                                     31                       00616
909     04        Prfung von einzelnen Rohrverbindungen                                            00617
909       01      Leitung vor Inbetriebnahme prfen.                                                00618
909       02      Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung                               00619
909               ausfhren.                                                                        00620
909         01m   Datentrger = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec                                00621
909               nach Unterlagen des AG.                                                           00622
909               Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,                                  00623
909               Rohrdurchmesser, Haltungslnge, Geflle im Rohr                                   00624
909               und Stationierung von Zulufen und Schadstellen                                   00625
909               schriftlich bergeben.                                                            00626
909         02m   Datentrger = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec                                00627
909               nach Unterlagen des AG.                                                           00628
909               Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,                                  00629
909               Rohrdurchmesser, Haltungslnge, Geflle im Rohr                                   00630
909               und Stationierung von Zulufen und Schadstellen                                   00631
909               schriftlich bergeben.                                                            00632
909               DVD und Unterlagen je 3-fach.                                                     00633
909         03m   Datentrger = DVD(ROM), aufbereitet in Video-Codec                                00634
909               nach Unterlagen des AG.                                                           00635
909         04m   Auswertung &$&                                           51                       00636
909214            Entwsserungsrohrleitung im Hochdruck-                      Rohrleitung           00637
909               oder Vakuumsplverfahren reinigen.                          reinigen              00638
909               Rumgut aus der Leitung splen.                                                   00639
909   01          Rohre bis DN 300                                                                  00640
909   02          Rohre ber DN 300 bis DN 600                                                      00641
909   03          Rohre ber DN 600 bis DN 1000                                                     00642
909   04          Rohre ber DN &$&                                        21                       00643
909               bis DN &$&                                               22                       00644
909     01        Verschmutzung bis 10% der Profilhhe                                              00645
909     02        Verschmutzung bis 25% der Profilhhe                                              00646
909     03        Verschmutzung bis 50% der Profilhhe                                              00647
909     04        Verschmutzung &$&                                        31                       00648
909       01  m   Rumgut aufnehmen und nach Unterlagen des AG                                      00649
909               beseitigen. Entsorgungsnachweis fhren. Die Kosten                                00650
909               der Entsorgung werden auf Nachweis vergtet.                                      00651
909       02  m   Rumgut nach Wahl des AN entsorgen.                                               00652
909       03  m   Rumgut &$&                                              41                       00653
909301            Straáenablauf aus Betonfertigteilen einschl. Aufsatz        Straáenablauf         00654
909               und Eimer, sowie Auflager aus Beton ausbauen.               Fertigteil ausb.      00655
909               Das ggf. erforderliche Schlieáen der Anschlussleitungen                           00656
909               wird gesondert vergtet.                                                          00657
909   01          Straáenablauf mit Schaftkonus, niedrige Bauform,                                  00658
909               Aufsatz 300 x 500                                                                 00659
909               Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte bis 0,80 m,                                        00660
909   02          Straáenablauf mit Schaft und Schaftkonus, tiefe                                   00661
909               Bauform, Aufsatz 300 x 500                                                        00662
909               Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte ber 0,80 m bis 1,20 m,                            00663
909   03          Straáenablauf mit Schaft, niedrige Bauform,                                       00664
909               Aufsatz 500 x 500                                                                 00665
909               Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte bis 0,80 m,                                        00666
909   04          Straáenablauf mit Schaft, tiefe Bauform,                                          00667
909               Aufsatz 500 x 500                                                                 00668
909               Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte ber 0,80 m bis 1,20 m,                            00669
909   05          Straáenablauf mit Schaft, tiefe Bauform,                                          00670
909               Aufsatz 500 x 780                                                                 00671
909               Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte ber 0,80 m bis 1,20 m,                            00672
909   06          Straáenablauf &$&                                        21                       00673
909               Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte m &$&                     22                       00674
909     01        Straáenablauf einschlieálich Aufsatz und Eimer                                    00675
909               in Eigentum des AN bernehmen und einer                                           00676
909               Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                             00677
909     02        Aufsatz und Eimer subern und innerhalb der                                       00678
909               Baustelle lagern. Betonfertigteile in Eigentum des                                00679
909               AN bernehmen und einer Entsorgung nach Wahl                                      00680
909               des AN zufhren.                                                                  00681
909     03        Straáenablauf einschlieálich Aufsatz und Eimer                                    00682
909               subern und die Einzelteile sortiert innerhalb der                                00683
909               Baustelle lagern.                                                                 00684
909     04        Straáenablauf &$&                                        31                       00685
909       01  St  briges Abbruchgut in das                                                         00686
909               Eigentum des AN bernehmen und einer Entsorgung                                   00687
909               nach Wahl des AN zufhren.                                                        00688
909       02  St  briges Abbruchgut &$&                                   41                       00689
909302            Straáenablauf aus Ortbeton oder Mauerwerk einschl.          Straáenablauf         00690
909               Aufsatz und Eimer ausbauen.                                 Ortbeton ausb.        00691
909               Das ggf. erforderliche Schlieáen der Anschlussleitungen                           00692
909               wird gesondert vergtet.                                                          00693
909               Innenquerschnitt m2 &$&                                  11                       00694
909               Wanddicke etwa cm &$&                                    12                       00695
909   01          Straáenablauf aus Ortbeton,                                                       00696
909   02          Straáenablauf aus Mauerwerk,                                                      00697
909     01        Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte 1 m,                                               00698
909     02        Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte ber 1 m bis 1,5 m,                                00699
909     03        Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte ber 1,5 m bis 2,0 m,                              00700
909     04        Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte m &$&                     31                       00701
909       01      Aufsatz und Eimer subern und innerhalb                                           00702
909               der Baustelle lagern.                                                             00703
909       02      Aufsatz und Eimer in das Eigentum des AN                                          00704
909               bernehmen und einer Entsorgung nach Wahl                                         00705
909               des AN zufhren.                                                                  00706
909       03      Aufsatz &$&                                              41                       00707
909         01St  Nicht wiederverwendbares Abbruchgut                                               00708
909               in das Eigentum des AN bernehmen und einer                                       00709
909               Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                             00710
909         02St  Nicht wiederverwendbares Abbruchgut &$&                  51                       00711
909303            Straáenablaufaufsatz einschlieálich Eimer und               Aufsatz ausbauen      00712
909               Auflagerring ausbauen.                                                            00713
909   01          Aufsatz 300 x 500,                                                                00714
909               Rahmen aus Gusseisen,                                                             00715
909   02          Aufsatz 500 x 500,                                                                00716
909               Rahmen aus Gusseisen,                                                             00717
909   03          Aufsatz 500 x 780 fr Bergstrecke,                                                00718
909               Rahmen aus Gusseisen,                                                             00719
909   04          Aufsatz 500 x 500,                                                                00720
909               Rahmen aus Gusseisen mit  Beton,                                                  00721
909   05          Aufsatz 500 x 780 fr Bergstrecke,                                                00722
909               Rahmen aus Gusseisen mit  Beton,                                                  00723
909   06          Aufsatz &$&                                              21                       00724
909     01        in Pflasterrinne und Asphaltoberbau,                                              00725
909     02        in Pflasterrinne,                                                                 00726
909     03        in Asphaltoberbau,                                                                00727
909     04        in Betonoberbau,                                                                  00728
909     05        in Pflasterflche,                                                                00729
909     06        in unbefestigter Flche,                                                          00730
909     07        in &$&                                                   31                       00731
909       01      Aufsatz und Eimer subern und innerhalb der                                       00732
909               Baustelle lagern.                                                                 00733
909       02      Aufsatz und Eimer in das Eigentum des AN                                          00734
909               bernehmen und einer Entsorgung nach Wahl                                         00735
909               des AN zufhren.                                                                  00736
909       03      Aufsatz &$&                                              41                       00737
909         01St  briges Abbruchgut in das                                                         00738
909               Eigentum des AN bernehmen und einer Entsorgung                                   00739
909               nach Wahl des AN zufhren.                                                        00740
909         02St  briges Abbruchgut &$&                                   51                       00741
909304            Straáenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer,              Straáenablauf aus     00742
909               DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht               Betonfertigteilen     00743
909               aus Beton C12/15, und Aufsatz                               Klasse C 250          00744
909               Klasse C 250, DIN EN 124 und DIN 1229, herstellen.          herstellen            00745
909               Betonteile auf Dnnbettmrtel, ggf. Aufsatz auf Normal-                           00746
909               bettmrtel setzen.                                                                00747
909   01          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00748
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00749
909               Boden 1, Schaftkonus 11, Auflagerring 10 b,                                       00750
909               Eimer Form D1,                                                                    00751
909   02          Straáenablauf, tiefe Bauform                                                      00752
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00753
909               Boden 1, Schaft 5b, Schaftkonus 11, Auflagerring                                  00754
909               10 b, Eimer Form C3,                                                              00755
909   03          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00756
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00757
909               Boden 1, Schaft 5b, Auflagerring 10 a,                                            00758
909               Eimer Form B1,                                                                    00759
909   04          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00760
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00761
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00762
909               Eimer Form A4,                                                                    00763
909   05          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00764
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00765
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00766
909               Eimer Form B1,                                                                    00767
909   06          Straáenablauf &$&                                        21                       00768
909     01        mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf                                       00769
909               aus PVC mit Elastomerdichtung,                                                    00770
909               DIN EN 681 und DIN 4060,                                                          00771
909     02        mit Muffenauslauf aus &$&                                31                       00772
909       01      Aufsatz 300x500, Rahmen aus Guss-                                                 00773
909               eisen, DIN 19594,                                                                 00774
909       02      Aufsatz 500x500, Rahmen aus Guss-                                                 00775
909               eisen mit Beton, DIN 19583,                                                       00776
909       03      Aufsatz 300x500, mit Scharnier, Rahmen aus                                        00777
909               Gusseisen,                                                                        00778
909       04      Aufsatz 500x500,mit Scharnier, Rahmen aus                                         00779
909               Gusseisen mit Beton,                                                              00780
909       05      Aufsatz 300x500, mit Scharnier und Sicherheits-                                   00781
909               verschluss, Rahmen aus Gusseisen,                                                 00782
909       06      Aufsatz 500x500, mit Scharnier und Sicherheits-                                   00783
909               verschluss, Rahmen aus Gusseisen mit Beton,                                       00784
909       07      Aufsatz 300x500, fr Fuágngerstraáen,                                            00785
909               Schlitzweite 16 mm, Rahmen aus Gusseisen,                                         00786
909               DIN 19594,                                                                        00787
909       08      Aufsatz 500x500, fr Fuágngerstraáen,                                            00788
909               Schlitzweite 16 mm, Rahmen aus Gusseisen,                                         00789
909               DIN 19583,                                                                        00790
909       09      Aufsatz &$&                                              41                       00791
909         00St                                                                                    00792
909         01St  mit Einlage,                                                                      00793
909305            Straáenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer,              Straáenablauf aus     00794
909               DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht               Betonfertigteilen     00795
909               aus Beton C12/15, und Aufsatz Klasse D 400,                 Klasse D 400          00796
909               DIN EN 124 und DIN 1229, herstellen.                        herstellen            00797
909               Betonteile auf Dnnbettmrtel, Aufsatz auf Normal-                                00798
909               bettmrtel setzen.                                                                00799
909   01          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00800
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00801
909               Boden 1, Schaftkonus 11, Auflagerring 10 b,                                       00802
909               Eimer Form D1,                                                                    00803
909   02          Straáenablauf, tiefe Bauform                                                      00804
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00805
909               Boden 1, Schaft 5b, Schaftkonus 11, Auflagerring                                  00806
909               10 b, Eimer Form C3,                                                              00807
909   03          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00808
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00809
909               Boden 1, Schaft 5b, Auflagerring 10 a,                                            00810
909               Eimer Form B1,                                                                    00811
909   04          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00812
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00813
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00814
909               Eimer Form A4,                                                                    00815
909   05          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00816
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00817
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00818
909               Eimer Form B1,                                                                    00819
909   06          Straáenablauf &$&                                        21                       00820
909     01        mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf                                       00821
909               aus PVC mit Elastomerdichtung,                                                    00822
909               DIN EN 681 und DIN 4060,                                                          00823
909     02        mit Muffenauslauf aus &$&                                31                       00824
909       01      Aufsatz 500x500, Rahmen aus Gusseisen,                                            00825
909               DIN 19583,                                                                        00826
909       02      Aufsatz 500x500, Rahmen aus Gusseisen mit Beton,                                  00827
909               DIN 19583,                                                                        00828
909       03      Aufsatz 500x500, mit Scharnier, Rahmen aus Guss-                                  00829
909               eisen,                                                                            00830
909       04      Aufsatz 500x500, mit Scharnier, Rahmen aus Guss-                                  00831
909               eisen mit Beton,                                                                  00832
909       05      Aufsatz 500x500, mit Scharnier und Sicherheitsver-                                00833
909               schluss Rahmen aus Gusseisen,                                                     00834
909       06      Aufsatz 500x500, mit Scharnier und Sicherheitsver-                                00835
909               schluss Rahmen aus Gusseisen mit Beton,                                           00836
909       07      Aufsatz &$&                                              41                       00837
909         00St                                                                                    00838
909         01St  mit Einlage.                                                                      00839
909306            Straáenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer,              Straáenablauf aus     00840
909               DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht               Betonfertigteilen     00841
909               aus Beton C12/15, ohne Aufsatz herstellen.                  o. Aufsatz            00842
909               Betonteile auf Dnnbettmrtel setzen.                       herstellen            00843
909   01          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00844
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00845
909               Boden 1, Schaftkonus 11, Auflagerring 10 b,                                       00846
909               Eimer Form D1,                                                                    00847
909   02          Straáenablauf, tiefe Bauform                                                      00848
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00849
909               Boden 1, Schaft 5b, Schaftkonus 11, Auflagerring                                  00850
909               10 b, Eimer Form C3,                                                              00851
909   03          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00852
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00853
909               Boden 1, Schaft 5b, Auflagerring 10 a,                                            00854
909               Eimer Form B1,                                                                    00855
909   04          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00856
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00857
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00858
909               Eimer Form A4,                                                                    00859
909   05          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00860
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00861
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00862
909               Eimer Form B1,                                                                    00863
909   06          Straáenablauf &$&                                        21                       00864
909     01    St  mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf                                       00865
909               aus PVC mit Elastomerdichtung,                                                    00866
909               DIN EN 681 und DIN 4060.                                                          00867
909     02    St  mit Muffenauslauf aus &$&                                31                       00868
909307            Straáenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer des AG,       Straáenablauf aus     00869
909               auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht                         Betonfertigt. AG      00870
909               aus Beton C12/15, ohne Aufsatz herstellen.                  o. Aufsatz            00871
909               Betonteile auf Dnnbettmrtel setzen.                       herstellen            00872
909   01          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00873
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00874
909               Boden 1, Schaftkonus 11, Auflagerring 10 b,                                       00875
909               Eimer Form D1,                                                                    00876
909   02          Straáenablauf, tiefe Bauform                                                      00877
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00878
909               Boden 1, Schaft 5b, Schaftkonus 11, Auflagerring                                  00879
909               10 b, Eimer Form C3,                                                              00880
909   03          Straáenablauf, niedrige Bauform,                                                  00881
909               Bauhhe fertig 0,85 m:                                                            00882
909               Boden 1, Schaft 5b, Auflagerring 10 a,                                            00883
909               Eimer Form B1,                                                                    00884
909   04          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00885
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00886
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00887
909               Eimer Form A4,                                                                    00888
909   05          Straáenablauf, tiefe Bauform,                                                     00889
909               Bauhhe fertig 1,15 m:                                                            00890
909               Boden 1, Schaft 5d, Auflagerring 10 a,                                            00891
909               Eimer Form B1,                                                                    00892
909   06          Straáenablauf &$&                                        21                       00893
909     01    St  mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf                                       00894
909               aus PVC mit Elastomerdichtung,                                                    00895
909     02    St  mit Muffenauslauf aus &$&                                31                       00896
909308            Aufsatz, DIN EN 124 und DIN 1229,                           Aufsatz liefern       00897
909               und ggf. Eimer und Auflagerring,                            und einbauen          00898
909               DIN 4052, liefern und auf vorhandenem Straáen-                                    00899
909               ablauf auf Normalbettmrtel einbauen.                                             00900
909   01          Aufsatz 300x500, Klasse C 250, Rahmen aus Guss-                                   00901
909               eisen, DIN 19594,                                                                 00902
909   02          Aufsatz 500x500, Klasse C 250, Rahmen aus Guss-                                   00903
909               eisen mit Beton, DIN 19583,                                                       00904
909   03          Aufsatz 500x500, Klasse D 400, Rahmen aus Guss-                                   00905
909               eisen, DIN 19583,                                                                 00906
909   04          Aufsatz 500x500, Klasse D 400, Rahmen aus Guss-                                   00907
909               eisen mit Beton, DIN 19583,                                                       00908
909   05          Aufsatz 300x500, Klasse C 250, fr                                                00909
909               Fuágngerstraáen, Schlitzweite 16 mm, Rahmen                                      00910
909               aus Gusseisen, DIN 19594,                                                         00911
909   06          Aufsatz 500x500, Klasse C 250, fr                                                00912
909               Fuágngerstraáen, Schlitzweite 16 mm, Rahmen                                      00913
909               aus Gusseisen, DIN 19594,                                                         00914
909   07          Aufsatz 500x500, Klasse C 250, Rahmen aus Guss-                                   00915
909               eisen mit Beton, Rinnenform, DIN 19571,                                           00916
909   08          Aufsatz &$&                                              21                       00917
909     00                                                                                          00918
909     01        mit Einlage,                                                                      00919
909       00                                                                                        00920
909       01      mit Eimer Form D1 niedrige Bauform.                                               00921
909       02      mit Eimer Form C3 tiefe Bauform.                                                  00922
909       03      mit Eimer Form B1 niedrige Bauform.                                               00923
909       04      mit Eimer Form A4 tiefe Bauform.                                                  00924
909       05      mit Eimer &$&                                            41                       00925
909         00St                                                                                    00926
909         01St  Auflagerring 10 b.                                                                00927
909         02St  Auflagerring 10 a                                                                 00928
909309            Aufsatz, DIN EN 124 und DIN 1229,                           Aufsatz liefern       00929
909               und ggf. Eimer und Auflagerring,                            und einbauen          00930
909               DIN 4052, liefern und auf vorhandenem Straáen-                                    00931
909               ablauf auf Normalbettmrtel einbauen.                                             00932
909   01          Aufsatz 300x500, Klasse C 250, Rahmen aus Guss-                                   00933
909               eisen,                                                                            00934
909   02          Aufsatz 500x500, Klasse C 250, Rahmen aus Guss-                                   00935
909               eisen mit Beton,                                                                  00936
909   03          Aufsatz 500x500, Klasse D 400, Rahmen aus Guss-                                   00937
909               eisen,                                                                            00938
909   04          Aufsatz 500x500, Klasse D 400, Rahmen aus Guss-                                   00939
909               eisen mit Beton,                                                                  00940
909   05          Aufsatz 300x500, Klasse C 250, fr                                                00941
909               Fuágngerstraáen, Schlitzweite 16 mm, Rahmen                                      00942
909               aus Gusseisen,                                                                    00943
909   06          Aufsatz 500x500, Klasse C 250, fr                                                00944
909               Fuágngerstraáen, Schlitzweite 16 mm, Rahmen                                      00945
909               aus Gusseisen,                                                                    00946
909   07          Aufsatz 500x500, Klasse C 250, Rahmen aus Guss-                                   00947
909               eisen mit Beton, Rinnenform,                                                      00948
909   08          Aufsatz &$&                                              21                       00949
909     01        mit Scharnier,                                                                    00950
909     02        mit Scharnier und Sicherheitsverschluss,                                          00951
909     03        mit Einlage und Scharnier,                                                        00952
909     04        mit Einlage, Scharnier und Sicherheitsverschluss,                                 00953
909     05        mit &$&                                                  31                       00954
909       00                                                                                        00955
909       01      mit Eimer Form D1 niedrige Bauform.                                               00956
909       02      mit Eimer Form C3 tiefe Bauform.                                                  00957
909       03      mit Eimer Form B1 niedrige Bauform.                                               00958
909       04      mit Eimer Form A4 tiefe Bauform.                                                  00959
909       05      mit Eimer &$&                                            41                       00960
909         00St                                                                                    00961
909         01St  Auflagerring 10 b.                                                                00962
909         02St  Auflagerring 10 a                                                                 00963
909310            Aufsatz mit Aufsatzteil des AG auf                          Aufsatz des AG        00964
909               Straáenablauf aus Beton auf Normalbettmrtel                herstellen            00965
909               herstellen.                                                                       00966
909               Ggf. einzubauende Ausgleichsringe und Eimer,                                      00967
909               DIN 4052, liefern und einbauen.                                                   00968
909   01          Aufsatz 300 x 500.                                                                00969
909   02          Aufsatz 500 x 500.                                                                00970
909   03          Aufsatz &$&                                              21                       00971
909     01        Aufsatzteil auf der Baustelle gelagert.                                           00972
909     02        Aufsatzteil von Lagerplatz nach Unterlagen des AG                                 00973
909               laden und frdern.                                                                00974
909     03        Aufsatzteil von Lagerplatz &$&                           31                       00975
909               laden und frdern.                                                                00976
909     04        Aufsatzteil &$&                                          31                       00977
909       00                                                                                        00978
909       01      Eimer Form D1 niedrige Bauform.                                                   00979
909       02      Eimer Form C3 tiefe Bauform.                                                      00980
909       03      Eimer Form B1 niedrige Bauform.                                                   00981
909       04      Eimer Form A4 tiefe Bauform.                                                      00982
909       05      Eimer &$&                                                41                       00983
909         00St                                                                                    00984
909         01St  Auflagerring 10 b.                                                                00985
909         02St  Auflagerring 10 a.                                                                00986
909311            Hofablauf aus Betonfertigteilen mit Eimer,                  Hofablauf aus         00987
909               DIN 1236, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht               Betonfertigteilen     00988
909               aus Beton C12/15, mit eingearbeitetem Kunststoff-           herstellen            00989
909               muffenauslauf aus PVC mit Elastomerdichtung,                                      00990
909               DIN EN 681 und DIN 4060, herstellen.                                              00991
909               Betonteile auf Dnnbettmrtel, Aufsatz auf Normal-                                00992
909               bettmrtel setzen.                                                                00993
909   01          Hofablauf, niedrige Bauform,                                                      00994
909               Bauhhe fertig 0,70 m:                                                            00995
909               Boden 21, Schaft 26, Auflagerring 28,                                             00996
909               Eimer Form K,                                                                     00997
909   02          Hofablauf &$&                                            21                       00998
909     01    St  Aufsatz 300x300, Klasse B 125, Rahmen aus Guss-                                   00999
909               eisen, DIN 19593, DIN EN 124 und DIN 1229.                                        01000
909     02    St  Aufsatz &$&                                              31                       01001
909312            Hhenangleichung mit Auflagerring aus Beton                 Hhenangleichung      01002
909               fr Ablauf herstellen.                                      fr Straáenabl.       01003
909               Einbau vollfugig auf Mrtelbett aus Fertigzementmrtel      herstellen            01004
909               Druckfestigkeit fck,cube des Mrtels min. 20 N/mm2,                               01005
909               Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-                                  01006
909               bestndig.                                                                        01007
909   01      St  fr Straáenablauf, Auflagerring Form 10a,                                         01008
909               DIN 4052, Hhe 60 mm,                                                             01009
909               Aufsatz 500x500.                                                                  01010
909   02      St  fr Straáenablauf, Auflagerring Form 10b,                                         01011
909               DIN 4052, Hhe 54 mm,                                                             01012
909               Aufsatz 300x500.                                                                  01013
909   03      St  fr Hofablauf, Auflagerring Form 28,                                              01014
909               DIN 1236, Hhe 60 mm.                                                             01015
909               Aufsatz 300x300.                                                                  01016
909313            Entwsserungsrinne                                          Entw.rinne            01017
909               einschlieálich Einlaufkasten,                               ausbauen              01018
909               Fundament und allseitiger Sttze aus Beton ausbauen.                              01019
909               Fertigteile ggf. subern. Verschlieáen der ffnung des                            01020
909               Rohrleitungsanschlusses wird gesondert vergtet. Das                              01021
909               anfallende Abbruchgut in das Eigentum des AN ber-                                01022
909               nehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                      01023
909               zufhren.                                                                         01024
909               Lnge der einzelnen Rinnenteile m &$&                    11                       01025
909   01          Kastenrinne aus Kunstharzfertigteilen,                                            01026
909   02          Kastenrinne aus Stahlbetonfertigteilen,                                           01027
909   03          Schlitzrinne aus Stahlbetonfertigteilen,                                          01028
909   04          Bordschlitzrinne aus Stahlbetonfertigteilen,                                      01029
909   05          Rinne &$&                                                21                       01030
909     01    m   Fertigteile in Eigentum des AN bernehmen                                         01031
909               und einer Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                   01032
909     02    m   Fertigteile subern und innerhalb der Baustelle                                   01033
909               lagern.                                                                           01034
909     03    m   Fertigteile &$&                                          31                       01035
909314            Entwsserungsrinne mit Fertigteilen, DIN EN 1433            Entwsserungs-        01036
909               und DIN 19580, mit verkehrssicher                           rinne herst.          01037
909               befestigter Abdeckung auf 20 cm dickem                                            01038
909               Fundament aus Beton C 25/30 herstellen.                                           01039
909               Erforderliche Formstcke fr Rinnenanfang und                                     01040
909               Einlaufkasten bzw. Straáenablauf oder Ablaufffnung                               01041
909               am Rinnenende werden gesondert vergtet.                                          01042
909               Ggf. erforderliche Seitensttzen nach Unterlagen                                  01043
909               des Herstellers.                                                                  01044
909               Das Fundament und die ggf. erforderlichen Seitensttzen                           01045
909               sind mit Schalung herzustellen.                                                   01046
909               Die Fugen sind nach Angabe des Herstellers                                        01047
909               abzudichten.                                                                      01048
909               Nennweite mm &$&                                         11                       01049
909   01          Kastenrinne,                                                                      01050
909   02          Kastenrinne mit Verschlussvorrichtung,                                            01051
909   03          Schlitzrinne,                                                                     01052
909   04          Bordschlitzrinne, Bordhhe cm &$&                        21                       01053
909   05          Rinne &$&                                                21                       01054
909     01        Klasse D 400,                                                                     01055
909     02        Klasse C 250,                                                                     01056
909     03        Klasse B 125,                                                                     01057
909     04        Klasse &$&                                               31                       01058
909       00                                                                                        01059
909       01      mit Einlage,                                                                      01060
909       02      mit Sohlgeflle 0,5 v.H.,                                                         01061
909       03      mit Sohlgeflle v.H &$&                                  41                       01062
909       04      mit Einlage und Sohlgeflle 0,5 v.H.,                                             01063
909       05      mit Einlage und Sohlgeflle v.H &$&                      41                       01064
909         01m   Einbau am Fahrbahnrand,                                                           01065
909               Rinne bestndig gegenber Tausalzen, DIN EN 1433,                                 01066
909               Anhang B.3, Kennzeichnung R.                                                      01067
909         02m   Einbau bei Mittelstreifenberfahrt,                                               01068
909               Rinne bestndig gegenber Tausalzen, DIN EN 1433,                                 01069
909               Anhang B.3, Kennzeichnung R.                                                      01070
909         03m   Einbau in Zufahrten, Kennzeichnung W.                                             01071
909         04m   Einbau in Flchen,                                                                01072
909               Rinne bestndig gegenber Tausalzen, DIN EN 1433,                                 01073
909               Anhang B.3, Kennzeichnung R.                                                      01074
909         05m   Einbau in Flchen, Kennzeichnung W.                                               01075
909         06m   Einbau &$&                                               51                       01076
909               Kennzeichnung &$&                                        52                       01077
909315            Entwsserungsrinne mit Fertigteilen des AG, auf 20 cm       Entwsserungs-        01078
909               dickem Fundament aus Beton C 25/30 herstellen.              rinne AG herst.       01079
909               Ggf. erforderliche Formstcke fr Rinnenanfang und                                01080
909               Einlaufkasten bzw. Straáenablauf oder Ablaufffnung                               01081
909               am Rinnenende werden gesondert vergtet.                                          01082
909               Ggf. erforderliche Seitensttzen nach Unterlagen                                  01083
909               des AG.                                                                           01084
909               Die Fugen sind nach Unterlagen des AG abzudichten.                                01085
909               Nennweite mm &$&                                         11                       01086
909               Einbauort &$&                                            12                       01087
909   01          Kastenrinne,                                                                      01088
909   02          Kastenrinne mit Verschlussvorrichtung,                                            01089
909   03          Schlitzrinne,                                                                     01090
909   04          Bordschlitzrinne, Bordhhe cm &$&                        21                       01091
909   05          Rinne &$&                                                21                       01092
909     01        Klasse D 400,                                                                     01093
909     02        Klasse C 250,                                                                     01094
909     03        Klasse B 125,                                                                     01095
909     04        Klasse &$&                                               31                       01096
909       00                                                                                        01097
909       01      mit Sohlgeflle 0,5 v.H.,                                                         01098
909       02      mit Sohlgeflle v.H &$&                                  41                       01099
909         01m   Innerhalb der Baustelle gelagerte Fertigteile laden,                              01100
909               frdern und abladen.                                                              01101
909         02m   Fertigteile vom Lagerplatz nach Unterlagen                                        01102
909               des AG laden, frdern und abladen.                                                01103
909         03m   Fertigteile &$&                                          51                       01104
909316            Formstck fr Entwsserungsrinne einbauen.                  Zul. Formstck        01105
909               Als Zulage zur OZ &$&                                    11 EW-Rinne              01106
909               Vergtet wird der Mehraufwand gegenber der                                       01107
909               durchgehenden Rinne.                                                              01108
909   01          Formstck liefern,                                                                01109
909   02          Formstck des AG,                                                                 01110
909     01        Anfangsstck.                                                                     01111
909     02        Endstck.                                                                         01112
909     03        Zwischenstck mit Schlammeimer und Ablauf.                                        01113
909               Anschluss an weiterfhrende Entwsserungsleitung                                  01114
909               herstellen.                                                                       01115
909     04        Endstck als Einlaufkasten mit Schlammeimer                                       01116
909               und Ablauf. Anschluss an weiterfhrende Ent-                                      01117
909               wsserungsleitung herstellen.                                                     01118
909     05        Endstck als Sinkkasten mit Schlammeimer                                          01119
909               und Ablauf. Anschluss an weiterfhrende Ent-                                      01120
909               wsserungsleitung herstellen.                                                     01121
909     06        Formstck &$&                                            31                       01122
909       00  St                                                                                    01123
909       01  St  Anschlussleitung DN 150                                                           01124
909       02  St  Anschlussleitung DN 200                                                           01125
909       03  St  Anschlussleitung DN &$&                                  41                       01126
909401            Schacht aus Ortbeton oder Mauerwerk einschl.                Schacht Ortbeton      01127
909               Schachtabdeckung ausbauen. Das ggf. erforderliche           ausbauen              01128
909               Schlieáen der  Anschlussleitungen wird gesondert                                  01129
909               vergtet.                                                                         01130
909               Innenquerschnitt m2 &$&                                  11                       01131
909               Wanddicke cm &$&                                         12                       01132
909   01          Schacht aus Ortbeton,                                                             01133
909   02          Schacht aus Mauerwerk,                                                            01134
909     01        lichte Schachttiefe bis 2 m,                                                      01135
909     02        lichte Schachttiefe ber 2 m bis 3 m,                                             01136
909     03        lichte Schachttiefe ber 3 m bis 4 m,                                             01137
909     04        lichte Schachttiefe ber 4 m bis 5 m,                                             01138
909     05        lichte Schachttiefe &$&                                  31                       01139
909       01      Schachtabdeckung subern und innerhalb der                                        01140
909               Baustelle lagern.                                                                 01141
909       02      Schachtabdeckung in das Eigentum des AN                                           01142
909               bernehmen und einer Entsorgung nach Wahl                                         01143
909               des AN zufhren.                                                                  01144
909       03      Schachtabdeckung &$&                                     41                       01145
909         01St  Nicht wiederverwendbares Abbruchgut                                               01146
909               in das Eigentum des AN bernehmen und einer                                       01147
909               Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                             01148
909         02St  Nicht wiederverwendbares Abbruchgut &$&                  51                       01149
909402            Schacht aus Betonfertigteilen einschl. Schacht-             Schacht aus Beton-    01150
909               unterteil ggf. aus Ortbeton und Schachtabdeckung            fertigt. ausbauen     01151
909               ausbauen. Das ggf. erforderliche Schlieáen                                        01152
909               der  Anschlussleitungen wird gesondert vergtet.                                  01153
909   01          Schachtdurchmesser 1000 mm,                                                       01154
909   02          Schachtdurchmesser 1200 mm,                                                       01155
909   03          Schachtdurchmesser 1500 mm,                                                       01156
909   04          Schachtdurchmesser 2000 mm,                                                       01157
909   05          Schachtdurchmesser mm &$&                                21                       01158
909     01        lichte Schachttiefe bis 2 m,                                                      01159
909     02        lichte Schachttiefe ber 2 m bis 3 m,                                             01160
909     03        lichte Schachttiefe ber 3 m bis 4 m,                                             01161
909     04        lichte Schachttiefe ber 4 m bis 5 m,                                             01162
909     05        lichte Schachttiefe m &$&                                31                       01163
909       01  St  Abbruchgut in das Eigentum des AN bernehmen                                      01164
909               und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                             01165
909               zufhren.                                                                         01166
909       02  St  Wiederverwendbare Teile subern und innerhalb der                                 01167
909               Baustelle lagern.                                                                 01168
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut                                               01169
909               in das Eigentum des AN bernehmen und einer                                       01170
909               Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                             01171
909       03  St  Wiederverwendbare Teile &$&                              41                       01172
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut &$&                  42                       01173
909403            Schachtabdeckung ausbauen.                                  Schachtabdeckg.       01174
909               Der ggf. erforderliche Aufbruch des gebundenen Ober-        ausbauen              01175
909               baues wird gesondert vergtet.                                                    01176
909   01          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen                                   01177
909               mit Beton,                                                                        01178
909   02          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,                                  01179
909   03          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,                                  01180
909               einwalzbar,                                                                       01181
909   04          Abdeckung Klasse C 250,                                                           01182
909   05          Abdeckung Klasse B 125,                                                           01183
909   06          Abdeckung Klasse &$&                                     21                       01184
909     01        mit Schmutzfnger                                                                 01185
909     02        mit Gusseisentrichter und Eimer Form B1                                           01186
909     03        mit Gusseisentrichter und Eimer Form &$&                 31                       01187
909     04        Ausfhrung &$&                                           31                       01188
909       01      Deckel ohne Verriegelung.                                                         01189
909       02      Deckel mit Verriegelung.                                                          01190
909       03      Deckel als Einlaufrost aus Gusseisen.                                             01191
909       04      Deckel &$&                                               41                       01192
909         01St  Schachtabdeckung subern und innerhalb der                                        01193
909               Baustelle lagern.                                                                 01194
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut                                               01195
909               in das Eigentum des AN bernehmen und einer                                       01196
909               Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                             01197
909         02St  Abbruchgut in das Eigentum des AN bernehmen                                      01198
909               und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                             01199
909               zufhren.                                                                         01200
909         03St  Schachtabdeckung &$&                                     51                       01201
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut &$&                  52                       01202
909404            Auflagerring  fr Schachtabdeckung ausbauen.                Auflagerring ausb.    01203
909   01      St  Abbruchgut in das Eigentum des AN bernehmen                                      01204
909               und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                             01205
909               zufhren.                                                                         01206
909   02      St  Auflagerring subern und innerhalb der                                            01207
909               Baustelle lagern.                                                                 01208
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut                                               01209
909               in das Eigentum des AN bernehmen und einer                                       01210
909               Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                             01211
909   03      St  Auflagerring &$&                                         21                       01212
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut &$&                  22                       01213
909405            Schachtteil  ausbauen.                                      Schachtteil ausb.     01214
909               Schachtdurchmesser DN &$&                                11                       01215
909   01          Schachthals, h=600 mm                                                             01216
909   02          Schachthals, h=300 mm                                                             01217
909   03          bergangsplatte, h=200 mm                                                         01218
909   04          Schachtring, h=1000 mm                                                            01219
909   05          Schachtring, h=750 mm                                                             01220
909   06          Schachtring, h=500 mm                                                             01221
909   07          Schachtring, h=250 mm                                                             01222
909   08          Schachtteil &$&                                          21                       01223
909               h= mm &$&                                                22                       01224
909     01    St  Abbruchgut in das Eigentum des AN bernehmen                                      01225
909               und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                             01226
909               zufhren.                                                                         01227
909     02    St  Schachthals subern und innerhalb der                                             01228
909               Baustelle lagern.                                                                 01229
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut                                               01230
909               in das Eigentum des AN bernehmen und einer                                       01231
909               Entsorgung nach Wahl des AN zufhren.                                             01232
909     03    St  Schachthals &$&                                          31                       01233
909               Nicht wiederverwendbares Abbruchgut &$&                  32                       01234
909406            Schachtunterteil aus Beton mit beidseitiger Schalung,       Schachtunterteil      01235
909               Wand- und Fundamentdicke 20 cm, mit Steighilfe aus          aus Beton herst.      01236
909               zweilufigen Steigeisen mit Aufkantung nach DIN 1212,                             01237
909               Schachtsohle mit Betonhalbschale als Durchlaufgerinne,                            01238
909               Durchmesser der Halbschale entsprechend dem                                       01239
909               Durchmesser der abgehenden Rohrleitung, restliche                                 01240
909               Sohle aus Beton mit Zementglattstrich einschl.                                    01241
909               Rohrverbindung fr die Zu- und Ableitung mit den                                  01242
909               dazugehrigen Elastomer-Dichtungen nach DIN EN 681                                01243
909               und DIN 4060 auf 10 cm Sauberkeitskeitsschicht                                    01244
909               aus unbewehrtem Beton C8/10 mit allseitigem                                       01245
909               berstand von 10 cm herstellen.                                                   01246
909               Beton fr Schachtunterteil:                                                       01247
909               Druckfestigkeitsklasse C 30/37                                                    01248
909   01          Zuleitung: Betonrohr, kreisfrmig, DN &$&                21                       01249
909   02          Zuleitung: Stahlbetonrohr, kreisfrmig, DN &$&           21                       01250
909   03          Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           21                       01251
909   04          Zuleitung: Steinzeugrohr, kreisfrmig, DN &$&            21                       01252
909   05          Rohrform der Zuleitung &$&                               21                       01253
909               Rohrmaterial &$&                                         22                       01254
909               DN &$&                                                   23                       01255
909     01        Ableitung: Betonrohr, kreisfrmig, DN &$&                31                       01256
909     02        Ableitung: Stahlbetonrohr, kreisfrmig, DN &$&           31                       01257
909     03        Ableitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           31                       01258
909     04        Ableitung: Steinzeugrohr, kreisfrmig, DN &$&            31                       01259
909     05        Rohrform der Ableitung &$&                               31                       01260
909               Rohrmaterial &$&                                         32                       01261
909               DN &$&                                                   33                       01262
909       01      lichte Tiefe des Unterteils bis 0,75 m,                                           01263
909       02      lichte Tiefe des Unterteils ber 0,75 m bis 1,00 m,                               01264
909       03      lichte Tiefe des Unterteils ber 1,00 m bis 1,50 m,                               01265
909       04      lichte Tiefe des Unterteils m &$&                        41                       01266
909         01m3  Schachtform nach Unterlagen des AG.                                               01267
909         02m3  Schachtform &$&                                          51                       01268
909               Schachtgráe &$&                                         52                       01269
909407            Schachtunterteil aus Beton mit beidseitiger Schalung,       Schachtunterteil      01270
909               Wand- und Fundamentdicke 20 cm, mit Steighilfe aus          aus Beton herst.      01271
909               zweilufigen Steigeisen mit Aufkantung, DIN 1212,                                 01272
909               Schachtsohle mit Betonhalbschale als Durchlaufgerinne,                            01273
909               Durchmesser der Halbschale entsprechend dem                                       01274
909               Durchmesser der abgehenden Rohrleitung, restliche                                 01275
909               Sohle aus Beton mit Zementglattstrich einschl.                                    01276
909               Rohrverbindung fr die Zu- und Ableitung mit den                                  01277
909               dazugehrigen Elastomer-Dichtungen, DIN EN 681 und                                01278
909               DIN 4060, auf 10 cm Sauberkeitskeitsschicht                                       01279
909               aus unbewehrtem Beton C8/10 mit allseitigem                                       01280
909               berstand von 10 cm herstellen.                                                   01281
909               Beton fr Schachtunterteil:                                                       01282
909               Druckfestigkeitsklasse C 30/37                                                    01283
909   01          Zuleitung: Betonrohr, kreisfrmig, DN &$&                21                       01284
909   02          Zuleitung: Stahlbetonrohr, kreisfrmig, DN &$&           21                       01285
909   03          Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           21                       01286
909   04          Zuleitung: Steinzeugrohr, kreisfrmig, DN &$&            21                       01287
909   05          Rohrform der Zuleitung &$&                               21                       01288
909               Rohrmaterial &$&                                         22                       01289
909               DN &$&                                                   23                       01290
909     01        Ableitung: Betonrohr, kreisfrmig, DN &$&                31                       01291
909     02        Ableitung: Stahlbetonrohr, kreisfrmig, DN &$&           31                       01292
909     03        Ableitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           31                       01293
909     04        Ableitung: Steinzeugrohr, kreisfrmig, DN &$&            31                       01294
909     05        Rohrform der Ableitung &$&                               31                       01295
909               Rohrmaterial &$&                                         32                       01296
909               DN &$&                                                   33                       01297
909       01      lichte Tiefe des Unterteils bis 0,75 m,                                           01298
909       02      lichte Tiefe des Unterteils ber 0,75 m bis 1,00 m,                               01299
909       03      lichte Tiefe des Unterteils ber 1,00 m bis 1,50 m,                               01300
909       04      lichte Tiefe des Unterteils m &$&                        41                       01301
909         01St  lichter Schachtdurchmesser 1000 mm.                                               01302
909         02St  lichter Schachtdurchmesser 1200 mm.                                               01303
909         03St  lichter Schachtdurchmesser 1500 mm.                                               01304
909         04St  lichter Schachtdurchmesser 2000 mm.                                               01305
909         05St  lichter Schachtdurchmesser mm &$&                        51                       01306
909         06St  Schachtform nach Unterlagen des AG.                                               01307
909         07St  Schachtform &$&                                          51                       01308
909               Schachtgráe &$&                                         52                       01309
909408            Schachtunterteil aus Betonfertigteil (SU-M),                Schachtuntert.        01310
909               DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917, mit                     aus Betonfertigteil   01311
909               Steighilfe aus zweilufigen Steigeisen mit Aufkantung,      herstellen            01312
909               DIN V 1264 und DIN EN 13101,                                                      01313
909               halbkreisfrmigem Durchlaufgerinne mit Durchmesser                                01314
909               entsprechend der abgehenden Rohrleitung,                                          01315
909               auf 20 cm dicker Fundamentplatte aus Beton,                                       01316
909               einschl. Rohrverbindung fr die Zu- und Ableitung                                 01317
909               mit den dazugehrigen Elastomer-Dichtungen,                                       01318
909               DIN EN 681 und DIN 4060, herstellen.                                              01319
909               Beton fr Fundamentplatte:                                                        01320
909               Druckfestigkeitsklasse C12/15,                                                    01321
909   01          Zuleitung: Betonrohr, kreisfrmig, DN &$&                21                       01322
909   02          Zuleitung: Stahlbetonrohr, kreisfrmig, DN &$&           21                       01323
909   03          Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           21                       01324
909   04          Zuleitung: Steinzeugrohr, kreisfrmig, DN &$&            21                       01325
909   05          Rohrform der Zuleitung &$&                               21                       01326
909               Rohrmaterial &$&                                         22                       01327
909               DN &$&                                                   23                       01328
909     01        Ableitung: Betonrohr, kreisfrmig, DN &$&                31                       01329
909     02        Ableitung: Stahlbetonrohr, kreisfrmig, DN &$&           31                       01330
909     03        Ableitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           31                       01331
909     04        Ableitung: Steinzeugrohr, kreisfrmig, DN &$&            31                       01332
909     05        Rohrform der Ableitung &$&                               31                       01333
909               Rohrmaterial &$&                                         32                       01334
909               DN &$&                                                   33                       01335
909       01      lichte Tiefe des Unterteils bis 0,50 m,                                           01336
909       02      lichte Tiefe des Unterteils ber 0,50 m bis 0,75 m,                               01337
909       04      lichte Tiefe des Unterteils ber 0,75 m bis 1,00 m,                               01338
909       05      lichte Tiefe des Unterteils ber 1,00 m bis 1,50 m,                               01339
909       06      lichte Tiefe des Unterteils m &$&                        41                       01340
909         01St  Schachtdurchmesser DN 1000.                                                       01341
909         02St  Schachtdurchmesser DN 1200.                                                       01342
909         03St  Schachtdurchmesser DN 1500.                                                       01343
909         04St  Schachtdurchmesser DN &$&                                51                       01344
909         05St  Schachtform nach Unterlagen des AG                                                01345
909         06St  Schachtform &$&                                          51                       01346
909               Schachtgráe &$&                                         52                       01347
909409            Aufgehenden Schacht aus Fertigteilschachtringen             Aufg. Schacht         01348
909               aus Beton (SR-M), DIN V 4034-1 Typ 1 und                    herstellen            01349
909               DIN EN 1917, mit Steighilfe aus zweilufigen Steigeisen                           01350
909               mit Aufkantung, DIN V 1264 und DIN EN 13101,                                      01351
909               herstellen.                                                                       01352
909               Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.                           01353
909   01          Schachtdurchmesser DN 1000,                                                       01354
909   02          Schachtdurchmesser DN 1200,                                                       01355
909   03          Schachtdurchmesser DN 1500,                                                       01356
909   04          Schachtdurchmesser DN &$&                                21                       01357
909     01        Hhe des Fertigteils 1000 mm,                                                     01358
909     02        Hhe des Fertigteils 750 mm,                                                      01359
909     03        Hhe des Fertigteils 500 mm,                                                      01360
909     04        Hhe des Fertigteils 250 mm,                                                      01361
909     05        Hhe des Fertigteils mm &$&                              31                       01362
909       00  St                                                                                    01363
909       01  St  mit integrierter Dichtung.                                                        01364
909       02  St  ohne Dichtung, auf Dnnbettmrtel.                                                01365
909       03  St  mit Dichtung &$&                                         41                       01366
909410            Aufgehenden Schacht aus Fertigteilschachtringen             Schachtring d. AG     01367
909               des AG herstellen.                                          einbauen              01368
909               Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.                           01369
909               Der Schacht ist aus der minimal mglichen Anzahl                                  01370
909               von Fertigteilen zusammenzusetzen.                                                01371
909   01          Schachtdurchmesser DN 1000,                                                       01372
909   02          Schachtdurchmesser DN 1200,                                                       01373
909   03          Schachtdurchmesser DN 1500,                                                       01374
909   04          Schachtdurchmesser DN &$&                                21                       01375
909     01        Hhe des Fertigteils 1000 mm,                                                     01376
909     02        Hhe des Fertigteils 750 mm,                                                      01377
909     03        Hhe des Fertigteils 500 mm,                                                      01378
909     04        Hhe des Fertigteils mm &$&                              31                       01379
909       00  St                                                                                    01380
909       01  St  mit integrierter Dichtung.                                                        01381
909       02  St  ohne Dichtung, auf Dnnbettmrtel.                                                01382
909       03  St  mit Dichtung &$&                                         41                       01383
909411            bergang zwischen aufgehenden Schachtbauteilen              bergang              01384
909               unterschiedlicher Nennweiten mit Fertigteil aus             untersch. DN          01385
909               Beton, DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917,                  herstellen            01386
909               mit Steighilfe aus zweilufigen Steigeisen mit Auf-                               01387
909               kantung, DIN V 1264 und DIN EN 13101,                                             01388
909               herstellen.                                                                       01389
909   01          bergangsring UER-M 1200/1000 x 500,                                              01390
909   02          bergangsring UER-M 1500/1000 x 500,                                              01391
909   03          bergangsplatte UEP-M-S 1200/1000 x 250,                                          01392
909   04          bergangsplatte UEP-M-S 1500/1000 x 250,                                          01393
909   05          bergang wie UER-M, jedoch unterer Schachtteil                                    01394
909               DN &$&                                                   21                       01395
909   06          bergang wie UEP-M-S, jedoch unterer Schachtteil                                  01396
909               DN &$&                                                   21                       01397
909     00    St                                                                                    01398
909     01    St  mit integrierter Dichtung.                                                        01399
909     02    St  ohne Dichtung, auf Dnnbettmrtel.                                                01400
909     03    St  mit Dichtung &$&                                         31                       01401
909412            bergang zwischen aufgehenden Schachtbauteilen              bergang AG           01402
909               unterschiedlicher Nennweiten mit Fertigteil des AG          untersch. DN          01403
909               herstellen.                                                 herstellen            01404
909   01          bergangsring von DN 1200 auf DN 1000,                                            01405
909               Hhe 500 mm,                                                                      01406
909   02          bergangsring von DN 1500 auf DN 1000,                                            01407
909               Hhe 500 mm,                                                                      01408
909   03          bergangsplatte von DN 1200 auf DN 1000,                                          01409
909               Hhe 250 mm,                                                                      01410
909   04          bergangsplatte von DN 1500 auf DN 1000,                                          01411
909               Hhe 250 mm,                                                                      01412
909   05          bergang &$&                                             21                       01413
909     00    St                                                                                    01414
909     01    St  mit integrierter Dichtung.                                                        01415
909     02    St  ohne Dichtung, auf Dnnbettmrtel.                                                01416
909     03    St  mit Dichtung &$&                                         31                       01417
909413            bergang von aufgehendem Schacht zur Schacht-               bergang Schacht      01418
909               abdeckung mit Fertigteil aus Beton,                         zu Abdeckung          01419
909               DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917,                         herstellen            01420
909               ggf. mit Steighilfe aus zweilufigen Steigeisen mit                               01421
909               Aufkantung, DIN V 1264 und DIN EN 13101,                                          01422
909               herstellen.                                                                       01423
909   01          Schachthals SH-M 1000/625 x 600, mit Steighilfe,                                  01424
909   02          Schachthals SH-M 1000/625 x 300, mit Steighilfe,                                  01425
909               mit einer senkrechten Last von 300 kN geprft,                                    01426
909   03          Schachthals SH-M 1200/625 x 600, mit Steighilfe,                                  01427
909   04          Schachthals SH-M 1500/625 x 600, mit Steighilfe,                                  01428
909   05          Abdeckplatte AP-M - S 1000/625 x 200,                                             01429
909   06          Abdeckplatte AP-M - S 1200/625 x 200,                                             01430
909   07          Abdeckplatte AP-M - S 1500/625 x 200,                                             01431
909   08          bergang wie SH-M, jedoch Schacht DN &$&                 21                       01432
909               Hhe mm &$&                                              22                       01433
909   09          bergang wie AP-M - S, jedoch Schacht DN &$&             21                       01434
909     00    St                                                                                    01435
909     01    St  mit integrierter Dichtung.                                                        01436
909     02    St  ohne Dichtung, auf Dnnbettmrtel.                                                01437
909     03    St  mit Dichtung &$&                                         31                       01438
909414            bergang von aufgehendem Schacht zur                        bergang AG           01439
909               Schachtabdeckung mit Fertigteil des AG                      Schacht zu Abd.       01440
909               herstellen.                                                 herstellen            01441
909   01          Schachthals 1000/625, Hhe 600 mm,                                                01442
909   02          Schachthals 1000/625, Hhe 300 mm,                                                01443
909   03          Schachthals 1200/625, Hhe 600 mm,                                                01444
909   04          Schachthals 1500/625, Hhe 600 mm,                                                01445
909   05          Abdeckplatte 1000/625, Hhe 200 mm,                                               01446
909   06          Abdeckplatte 1200/625, Hhe 200 mm,                                               01447
909   07          Abdeckplatte 1500/625, Hhe 200 mm,                                               01448
909   08          bergang &$&                                             21                       01449
909     00    St                                                                                    01450
909     01    St  mit integrierter Dichtung.                                                        01451
909     02    St  ohne Dichtung, auf Dnnbettmrtel.                                                01452
909     03    St  mit Dichtung &$&                                         31                       01453
909415            Absetzschacht aus Betonfertigteilen,                        Absetzschacht aus     01454
909               DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917,                         Betonf.t. herst.      01455
909               bestehend aus Schachtunterteil (SU-M),                                            01456
909               Schachtring(en) (SR-M), Schachthals (SH-M), sowie                                 01457
909               Tauchwand, Absturz oder Prallplatte, mit Steighilfe                               01458
909               aus zweilufigen Steigeisen mit Aufkantung,                                       01459
909               DIN V 1264 und DIN EN 13101,                                                      01460
909               auf 20 cm dicker Fundamentplatte aus Beton                                        01461
909               herstellen.                                                                       01462
909               Beton fr Fundamentplatte:                                                        01463
909               Druckfestigkeitsklasse C12/15.                                                    01464
909               Die Herstellung des Zu- und Ablaufes wird gesondert                               01465
909               vergtet.                                                                         01466
909   01          Schachtdurchmesser DN 1000,                                                       01467
909   02          Schachtdurchmesser DN 1200,                                                       01468
909   03          Schachtdurchmesser DN 1500,                                                       01469
909   04          Schachtdurchmesser DN &$&                                21                       01470
909     01        lichte Schachttiefe ber 2,00 m bis 2,50 m,                                       01471
909     02        lichte Schachttiefe ber 2,50 m bis 3,00 m,                                       01472
909     03        lichte Schachttiefe ber 3,00 m bis 3,50 m,                                       01473
909     04        lichte Schachttiefe ber 3,50 m bis 4,00 m,                                       01474
909     05        lichte Schachttiefe ber 4,00 m bis 4,50 m,                                       01475
909     06        lichte Schachttiefe m &$&                                31                       01476
909       01  St  mit Absturz, DN &$&                                      41                       01477
909       02  St  mit Einlaufkonstruktion nach Unterlagen des AG.                                   01478
909       03  St  mit Prallplatte in Hhe des Zulaufes.                                             01479
909       04  St  mit Einlaufkonstruktion &$&                              41                       01480
909416            Versickerschacht aus Betonfertigteilen,                     Versickersch. aus     01481
909               DIN V 4034-1 Typ 1 und DIN EN 1917,                         Betonf.t. herst.      01482
909               bestehend aus Schachtringen (SR-M) und                                            01483
909               Schachthals (SH-M), mit Steighilfe aus                                            01484
909               zweilufigen Steigeisen mit Aufkantung,                                           01485
909               DIN V 1264 und DIN EN 13101,                                                      01486
909               und Filter herstellen.                                                            01487
909               Die Herstellung des Zulaufes wird gesondert vergtet.                             01488
909               Schachtdurchmesser DN &$&                                11                       01489
909   01          lichte Schachttiefe ber 2,50 m bis 3,00 m,                                       01490
909   02          lichte Schachttiefe ber 3,00 m bis 3,50 m,                                       01491
909   03          lichte Schachttiefe ber 3,50 m bis 4,00 m,                                       01492
909   04          lichte Schachttiefe ber 4,00 m bis 4,50 m,                                       01493
909   05          lichte Schachttiefe m &$&                                21                       01494
909     01        Einlauf mit freiem Absturz.                                                       01495
909     02        Einlauf mit Absturz nach Unterlagen des AG,                                       01496
909     03        Einlauf mit Formstck 87 Grad-Bogen nach                                          01497
909               oben geneigt aus PVC mit Elastomer-Dichtungen,                                    01498
909               DIN EN 681 und DIN 4060, DN &$&                          31                       01499
909     04        Einlauf &$&                                              31                       01500
909       01      Herstellung im Absenkverfahren.                                                   01501
909               Boden des/der Homogenbereiches/e B &$&                   41                       01502
909               Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen                                  01503
909               des AG.                                                                           01504
909       02      Herstellung in Baugrube auf kreisfrmigem Streifen-                               01505
909               fundament 30 cm breit und 20 cm hoch aus                                          01506
909               Beton C12/15 zwischen Schalung.                                                   01507
909               Das Herstellen der Baugrube wird gesondert vergtet.                              01508
909       03      Herstellung in &$&                                       41                       01509
909         01St  Filter aus zwei Schichten:                                                        01510
909               Filterschicht:                                                                    01511
909               erf. kf,Filterschicht &$&                                51                       01512
909               (Der erf. kf,Filterschicht darf hchstens so groá wie                             01513
909               kf,Filterschicht sein, wobei dieser 1*10-3 nicht                                  01514
909               berschreiten darf.)                                                              01515
909               Dicke der Filterschicht 50 cm,                                                    01516
909               Sand-/Kiesschicht:                                                                01517
909               kf gráer oder gleich kf,Filterschicht,                                           01518
909               Dicke der Sand-/Kiesschicht 50cm.                                                 01519
909         02St  Filter aus Geotextil,                                                             01520
909               Material nach Unterlagen des AG.                                                  01521
909         03St  Filter aus &$&                                           51                       01522
909417            Schacht aus Kunststofffertigteilen,                         Schacht aus           01523
909               DIN EN 13598 und DIN EN 476,                                Kunststofffertigt.    01524
909               bestehend aus Schachtboden, Schachtrohr,                    herstellen            01525
909               ggf. Schachtkonus, Teleskoprohr und Lastverteiler-                                01526
909               platte, Schachtsohle mit Halbschale als                                           01527
909               Durchlaufgerinne, Durchmesser der Halbschale                                      01528
909               entsprechend dem Durchmesser der                                                  01529
909               abgehenden Rohrleitung, einschl.                                                  01530
909               Rohrverbindung fr die Zu- und Ableitung mit den                                  01531
909               dazugehrigen Elastomer-Dichtungen,                                               01532
909               DIN EN 681 und DIN 4060, herstellen.                                              01533
909               Schachtboden, Schachtrohr und ggf. vorhandenen                                    01534
909               Schachtkonus wasserdicht verbunden (monolithisch                                  01535
909               verschweiát oder mittels Profildichtringen).                                      01536
909               Einbau nach Einbauanleitung des Herstellers.                                      01537
909   01          Zuleitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           21                       01538
909   02          Rohrform der Zuleitung &$&                               21                       01539
909               Rohrmaterial &$&                                         22                       01540
909               DN &$&                                                   23                       01541
909     01        Ableitung: Kunststoffrohr, kreisfrmig, DN &$&           31                       01542
909     02        Rohrform der Ableitung &$&                               31                       01543
909               Rohrmaterial &$&                                         32                       01544
909               DN &$&                                                   33                       01545
909       01      lichte Schachttiefe bis 1,00 m,                                                   01546
909       02      lichte Schachttiefe ber 1,00 m bis 1,50 m,                                       01547
909       03      lichte Schachttiefe ber 1,50 m bis 2,00 m,                                       01548
909       04      lichte Schachttiefe ber 2,00 m bis 2,50 m,                                       01549
909       05      lichte Schachttiefe ber 2,50 m bis 3,00 m,                                       01550
909       06      lichte Schachttiefe m &$&                                41                       01551
909         01St  Schachtdurchmesser DN 1000,                                                       01552
909               mit Konus und Steigeinrichtung.                                                   01553
909         02St  Schachtdurchmesser DN 1000,                                                       01554
909               mit Konus, ohne Steigeinrichtung.                                                 01555
909         03St  Schachtdurchmesser zwischen DN 600 und DN 700                                     01556
909         04St  Schachtdurchmesser DN &$&                                51                       01557
909418            Zulage fr jede weitere Zuleitung.                          Zulage Zuleitung      01558
909               Vergtet wird der Aufwand fr das zustzliche                                     01559
909               Gerinne und die Rohrverbindung,                                                   01560
909   01          zum Schachtunterteil der OZ &$&                          21                       01561
909   02          zum Schacht der OZ &$&                                   21                       01562
909     01        Zuleitung DN 100,                                                                 01563
909     02        Zuleitung DN 150,                                                                 01564
909     03        Zuleitung DN 200,                                                                 01565
909     04        Zuleitung DN 250,                                                                 01566
909     05        Zuleitung DN 300,                                                                 01567
909     06        Zuleitung DN &$&                                         31                       01568
909       01  St  Winkel zum Hauptgerinne 45 Grad.                                                  01569
909       02  St  Winkel zum Hauptgerinne 60 Grad.                                                  01570
909       03  St  Winkel zum Hauptgerinne 90 Grad.                                                  01571
909       04  St  Winkel zum Hauptgerinne &$&                              41                       01572
909419            Zulage                                                      Zulage fr            01573
909               fr abgewinkeltes Gerinne                                   abgew. Gerinne        01574
909   01      St  zum Schachtunterteil der OZ &$&                          21                       01575
909   02      St  zum Schacht der OZ &$&                                   21                       01576
909420            Hhenangleichung fr Schachtabdeckungen durch               Hhenangleichung      01577
909               Einbau von Auflagerringen, DIN V 4034-1 Typ 1               f. Schachtabd.        01578
909               und DIN EN 1917, aus Beton herstellen.                      herstellen            01579
909               Einbau vollfugig auf Mrtelbett aus Fertigzementmrtel                            01580
909               Druckfestigkeit fck,cube des Mrtels min. 20 N/mm2,                               01581
909               Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-                                  01582
909               bestndig.                                                                        01583
909               Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.                           01584
909               Die Hhenangleichung ist aus der minimal mglichen                                01585
909               Anzahl von Fertigteilen zusammenzusetzen.                                         01586
909   01      St  AR-V 625 x 60.                                                                    01587
909   02      St  AR-V 625 x 80.                                                                    01588
909   03      St  AR-V 625 x 100.                                                                   01589
909   04      St  Wie AR-V 625 jedoch Ringhhe mm &$&                      21                       01590
909   05      St  Wie AR-V 625 jedoch konische Ausfhrung,                                          01591
909               Ringhhe 40/80 mm.                                                                01592
909   06      St  Wie AR-V 625 jedoch konische Ausfhrung,                                          01593
909               Ringhhe 40/120 mm.                                                               01594
909   07      St  Wie AR-V 625 jedoch konische Ausfhrung,                                          01595
909               Ringhhe mm &$&                                          21                       01596
909421            Schachtabdeckung, DIN EN 124 und DIN 1229,                  Schachtabd.           01597
909               vollfugig auf Mrtelbett aus Fertigzementmrtel             herstellen            01598
909               herstellen.                                                                       01599
909               Druckfestigkeit fck,cube des Mrtels min. 20 N/mm2,                               01600
909               Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-                                  01601
909               bestndig.                                                                        01602
909               Einbaubereich &$&                                        11                       01603
909   01          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen                                   01604
909               mit Beton,  DIN 19584 Form C1 (mit Einlage),                                      01605
909   02          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen                                   01606
909               mit Beton, DIN 19584 Form A1,                                                     01607
909   03          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,                                  01608
909               DIN 19584 Form C (mit Einlage),                                                   01609
909   04          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,                                  01610
909               DIN 19584 Form A,                                                                 01611
909   05          Abdeckung Klasse C 250,                                                           01612
909   06          Abdeckung Klasse B 125 mit Rahmen rund aus                                        01613
909               Gusseisen mit Beton, DIN 4271,                                                    01614
909   07          Abdeckung Klasse &$&                                     21                       01615
909     01        mit Schmutzfnger, DIN 1221,                                                      01616
909     02        mit Gusseisentrichter und Eimer Form B1, DIN 4052,                                01617
909       01      Deckel mit Betonfllung und dmpfender Einlage.                                   01618
909       02      Deckel mit Betonfllung.                                                          01619
909       03      Deckel als Einlaufrost aus Gusseisen.                                             01620
909         01St  Schachtabdeckung auf planmáige Hhe setzen.                                      01621
909         02St  Schachtabdeckung zunchst provisorisch auflegen                                   01622
909               und entsprechend dem Bauablauf ggf. in mehreren                                   01623
909               Arbeitsschritten bis auf planmáige Hhe setzen.                                  01624
909               Das Herstellen der Hhenangleichung durch Einbau                                  01625
909               von Auflagerringen wird gesondert vergtet.                                       01626
909         03St  Schachtabdeckung auf vorlufige Hhe lose                                         01627
909               auflegen.                                                                         01628
909         04St  Schachtabdeckung &$&                                     51                       01629
909422            Schachtabdeckung, DIN EN 124 und DIN 1229,                  Schachtabd.           01630
909               vollfugig auf Mrtelbett aus Fertigzementmrtel             herstellen            01631
909               herstellen.                                                                       01632
909               Druckfestigkeit fck,cube des Mrtels min. 20 N/mm2,                               01633
909               Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-                                  01634
909               bestndig.                                                                        01635
909               Einbaubereich &$&                                        11                       01636
909   01          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen                                   01637
909               mit Beton,                                                                        01638
909   02          Abdeckung Klasse C 250,                                                           01639
909   03          Abdeckung Klasse B 125,                                                           01640
909   04          Abdeckung Klasse &$&                                     21                       01641
909     01        mit Schmutzfnger, DIN 1221,                                                      01642
909     02        mit Gusseisentrichter und Eimer Form B1, DIN 4052,                                01643
909     03        mit Gusseisentrichter und Eimer Form &$&                 31                       01644
909     04        Ausfhrung tagwasserdicht,                                                        01645
909     05        Ausfhrung tagwasserdicht und rckstausicher,                                     01646
909     06        Ausfhrung &$&                                           31                       01647
909       01      Deckel mit Betonfllung und dmpfender Einlage.                                   01648
909       02      Deckel mit Betonfllung, dmpfender Einlage                                       01649
909               und Verriegelung.                                                                 01650
909       03      Deckel mit Betonfllung.                                                          01651
909       04      Deckel mit Betonfllung und Verriegelung.                                         01652
909       05      Deckel als Einlaufrost aus Gusseisen.                                             01653
909       06      Deckel &$&                                               41                       01654
909         01St  Schachtabdeckung auf planmáige Hhe setzen.                                      01655
909         02St  Schachtabdeckung zunchst provisorisch auflegen                                   01656
909               und entsprechend dem Bauablauf ggf. in mehreren                                   01657
909               Arbeitsschritten bis auf planmáige Hhe setzen.                                  01658
909               Das Herstellen der Hhenangleichung durch Einbau                                  01659
909               von Auflagerringen wird gesondert vergtet.                                       01660
909         03St  Schachtabdeckung auf vorlufige Hhe lose                                         01661
909               auflegen.                                                                         01662
909         04St  Schachtabdeckung &$&                                     51                       01663
909423            Schachtabdeckung mit einwalzbarem                           Einwalzbare           01664
909               Einbauteil(en) in Asphaltoberbau herstellen.                Schachtabdeckung      01665
909               Einbau nach Einbauvorschriften des Herstellers.             herstellen            01666
909               Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,                                  01667
909               DIN EN 124 und DIN 1229,                                                          01668
909   01          und Deckel aus Gusseisen,                                                         01669
909   02          und Deckel aus Gusseisen mit Beton,                                               01670
909   03          und Deckel aus &$&                                       21                       01671
909     01        mit dmpfender Einlage,                                                           01672
909     02        mit dmpfender Einlage und Verriegelung,                                          01673
909     03        Deckel &$&                                               31                       01674
909       01  St  mit Schmutzfnger.                                                                01675
909       02  St  Ausfhrung tagwasserdicht.                                                        01676
909       03  St  Ausfhrung tagwasserdicht und rckstausicher.                                     01677
909       04  St  Ausfhrung &$&                                           41                       01678
909424            Schachtabdeckung mit Material des AG                        Schachtabd. AG        01679
909               vollfugig auf Mrtelbett aus Fertigzementmrtel             herstellen            01680
909               herstellen.                                                                       01681
909               Mrtel liefern, Druckfestigkeit fck,cube                                          01682
909               min. 20 N/mm2, Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,                                   01683
909               frost-/tausalzbestndig.                                                          01684
909               Einbaubereich &$&                                        11                       01685
909   01          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen                                   01686
909               mit Beton,                                                                        01687
909   02          Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,                                  01688
909   03          Abdeckung Klasse C 250,                                                           01689
909   04          Abdeckung Klasse B 125,                                                           01690
909   05          Abdeckung Klasse &$&                                     21                       01691
909     01        mit Schmutzfnger,                                                                01692
909     02        mit Schmutzfnger, DIN 1221, Schmutzfnger liefern,                               01693
909     03        mit Gusseisentrichter und Eimer Form B1,                                          01694
909     04        mit Gusseisentrichter und Eimer Form B1, DIN 4052,                                01695
909               Gusseisentrichter und Eimer liefern,                                              01696
909     05        mit Gusseisentrichter und Eimer Form &$&                 31                       01697
909     06        mit Gusseisentrichter und Eimer Form &$&                 31                       01698
909               Gusseisentrichter und Eimer liefern,                                              01699
909     07        Ausfhrung &$&                                           31                       01700
909       01      Schachtabdeckung auf planmáige Hhe setzen.                                      01701
909       02      Schachtabdeckung zunchst provisorisch auflegen                                   01702
909               und entsprechend dem Bauablauf ggf. in mehreren                                   01703
909               Arbeitsschritten bis auf planmáige Hhe setzen.                                  01704
909               Das Herstellen der Hhenangleichung durch Einbau                                  01705
909               von Auflagerringen wird gesondert vergtet.                                       01706
909       03      Schachtabdeckung auf vorlufige Hhe lose                                         01707
909               auflegen.                                                                         01708
909       04      auf provisorische Hhe gelegte Schachtabdeckung                                   01709
909               entsprechend dem Bauablauf ggf. in mehreren                                       01710
909               Arbeitsschritten bis auf planmáige Hhe setzen.                                  01711
909               Das Herstellen der Hhenangleichung durch Einbau                                  01712
909               von Auflagerringen wird gesondert vergtet.                                       01713
909       05      Schachtabdeckung &$&                                     41                       01714
909         00St                                                                                    01715
909         01St  Innerhalb der Baustelle gelagertes Material laden,                                01716
909               frdern und abladen.                                                              01717
909         02St  Material vom Lagerplatz nach Unterlagen                                           01718
909               des AG laden, frdern und abladen.                                                01719
909         03St  Material &$&                                             51                       01720
909425            Hhenangleichung von freiliegenden Schachtab-               Schachtabdeckung      01721
909               deckungen herstellen.                                       absenk. o. anheben    01722
909               Schachtabdeckung ausbauen, Hhe durch Aus- bzw.                                   01723
909               Einbau von Auflageringen (AR-V) angleichen                                        01724
909               und Schachtabdeckung wieder vollfugig auf                                         01725
909               Normalbettmrtel versetzen.                                                       01726
909   01      St  Anheben bis 10 cm.                                                                01727
909   02      St  Anheben ber 10 cm bis 20 cm.                                                     01728
909   03      St  Absenken bis 10 cm.                                                               01729
909   04      St  Absenken ber 10 cm bis 20 cm.                                                    01730
909426            Straáenkappe mit Tragplatte von Versorgungsleitung          Straáenkappe          01731
909               und dgl. freiliegend ausbauen, Gestnge sichern,            ausbauen              01732
909               Straáenkappe innerhalb der Baustelle lagern.                                      01733
909   01          Einbauteil Schieberkappe                                                          01734
909               Spartentrger &$&                                        21                       01735
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01736
909   02          Einbauteil Hydrantenkappe                                                         01737
909               Spartentrger &$&                                        21                       01738
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01739
909   03          Einbauteil &$&                                           21                       01740
909     00    St                                                                                    01741
909     01    St  Ausgebaute Straáenkappe reinigen.                                                 01742
909427            Innerhalb der Baustelle gelagerte Straáenkappe              Straáenkappe          01743
909               ggf. einschl. Tragplatte einbauen.                          einbauen              01744
909               Die Mehraufwendungen im Bereich der jeweiligen Schich-                            01745
909               ten des Oberbaues werden gesondert vergtet.                                      01746
909   01          Einbauteil Schieberkappe                                                          01747
909               Spartentrger &$&                                        21                       01748
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01749
909   02          Einbauteil Hydrantenkappe                                                         01750
909               Spartentrger &$&                                        21                       01751
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01752
909   03          Einbauteil &$&                                           21                       01753
909     00    St                                                                                    01754
909     01    St  Straáenkappe einwalzbar.                                                          01755
909     02    St  Straáenkappe einschlieálich Tragplatte.                                           01756
909501            Kabel ggf. einschlieálich Schutzvorrichtung ausbauen.       Kabel ausbauen        01757
909               Kabel und ggf. Schutzvorrichtung aufnehmen.                                       01758
909               Ggf. erforderliche Erdarbeiten und Trennen der Kabel                              01759
909               werden gesondert vergtet.                                                        01760
909               Kabelart &$&                                             11                       01761
909   00                                                                                            01762
909   01          Spartentrger &$&                                        21                       01763
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01764
909   02          Spartentrger &$&                                        21                       01765
909     01        Kabel erdverlegt mit Abdeckung.                                                   01766
909               Art der Abdeckung &$&                                    31                       01767
909     02        Kabel erdverlegt ohne Abdeckung.                                                  01768
909     03        Kabel in Schutzrohr.                                                              01769
909     04        Kabel in Kabelformsteinen.                                                        01770
909     05        Verlegeart &$&                                           31                       01771
909       00                                                                                        01772
909       01      Kabelschutzrohr ausbauen.                                                         01773
909               DN &$&                                                   41                       01774
909       02      Kabelformsteine ausbauen.                                                         01775
909               Form und Gráe nach Unterlagen des AG.                                            01776
909       03      Kabelkanalformsteine ausbauen.                                                    01777
909               Form und Gráe &$&                                       41                       01778
909         01m   Ausgebautes Material seitlich lagern.                                             01779
909         02m   Ausgebautes Material in Eigentum des AN ber-                                     01780
909               nehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN                                      01781
909               zufhren.                                                                         01782
909         03m   Kabel einer zugelassenen Aufbereitungsanlage                                      01783
909               oder Sammelstelle nach Unterlagen des AG                                          01784
909               gegen Nachweis zufhren.                                                          01785
909               Aufbereitungsanlage/Sammelstelle &$&                     51                       01786
909               Die Kosten fr die Annahme/Zwischenlagerung                                       01787
909               an der Aufbereitungs-/Sammelstelle werden vom                                     01788
909               AG direkt vergtet.                                                               01789
909               Ausgebautes Abdeckmaterial in Eigentum des AN                                     01790
909               bernehmen und einer Entsorgung nach Wahl des                                     01791
909               AN zufhren.                                                                      01792
909         04m   Ausgebautes Material &$&                                 51                       01793
909502            Kabel trennen.                                              Kabel trennen         01794
909               Ggf. erforderliche Erdarbeiten werden gesondert                                   01795
909               vergtet.                                                                         01796
909               Kabelart &$&                                             11                       01797
909   00                                                                                            01798
909   01          Spartentrger &$&                                        21                       01799
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01800
909   02          Spartentrger &$&                                        21                       01801
909     01    St  Kabel erdverlegt mit Abdeckung.                                                   01802
909               Art der Abdeckung &$&                                    31                       01803
909     02    St  Kabel erdverlegt ohne Abdeckung.                                                  01804
909     03    St  Kabel in Kabelschacht.                                                            01805
909     04    St  Verlegeart &$&                                           31                       01806
909503            Seitlich gelagertes Kabel aufnehmen,                        Kabel verlegen        01807
909               verlegen und ggf. abdecken.                                                       01808
909               Ggf. Verfllung der Leitungszone herstellen.                                      01809
909               Ggf. erforderliche Erdarbeiten werden gesondert                                   01810
909               vergtet.                                                                         01811
909               Das Verlegen des Kabeltrassenbandes wird gesondert                                01812
909               vergtet.                                                                         01813
909               Kabelart &$&                                             11                       01814
909   00                                                                                            01815
909   01          Spartentrger &$&                                        21                       01816
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01817
909   02          Spartentrger &$&                                        21                       01818
909     01    m   Kabel verlegen mit Abdeckung, Abdeckung seitlich                                  01819
909               gelagert,                                                                         01820
909               Art der Abdeckung &$&                                    31                       01821
909               Verfllung der Leitungszone mit Sand herstellen.                                  01822
909               Maximale Korngráe 4 mm, Sand liefern.                                            01823
909     02    m   Kabel verlegen mit Abdeckung, Abdeckung liefern,                                  01824
909               Art der Abdeckung &$&                                    31                       01825
909               Verfllung der Leitungszone mit Sand herstellen.                                  01826
909               Maximale Korngráe 4 mm, Sand liefern.                                            01827
909     03    m   Kabel verlegen durch Einpflgen.                                                  01828
909     04    m   Kabel verlegen ohne Abdeckung.                                                    01829
909               Verfllung der Leitungszone mit Sand herstellen.                                  01830
909               Maximale Korngráe 4 mm, Sand liefern.                                            01831
909     05    m   Kabel verlegen durch Einziehen in Kabelkanal                                      01832
909               aus Schutzrohr.                                                                   01833
909               Die Herstellung des Kabelkanals wird gesondert                                    01834
909               vergtet.                                                                         01835
909     06    m   Kabel verlegen durch Einziehen in Kabelkanal                                      01836
909               aus Kabelkanalformsteinen.                                                        01837
909               Die Herstellung des Kabelkanals wird gesondert                                    01838
909               vergtet.                                                                         01839
909     07    m   Verlegeart &$&                                           31                       01840
909504            Kabelkanal einschlieálich Verfllung der                    Kabelkanal herst.     01841
909               Leitungszone herstellen. Kabelschutzrohre liefern.                                01842
909   00                                                                                            01843
909   01          Spartentrger &$&                                        21                       01844
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01845
909   02          Spartentrger &$&                                        21                       01846
909     01        Kabelkanal aus Kunststoffrohr PE-HD, SN 8,                                        01847
909               E DIN 16842, einzgig, DN &$&                            31                       01848
909     02        Kabelkanal aus Kunststoffrohren PE-HD, SN 8,                                      01849
909               E DIN 16842,                                                                      01850
909               Anzahl der Rohre &$&                                     31                       01851
909               Anordnung der Rohre &$&                                  32                       01852
909               Abstand der Rohre cm &$&                                 33                       01853
909               Durchmesser der Rohre DN &$&                             34                       01854
909     03        Kabelkanal aus Kunststoffrohr PVC-U, SN 8,                                        01855
909               DIN 16873, einzgig, DN &$&                              31                       01856
909     04        Kabelkanal aus Kunststoffrohren PVC-U, SN 8,                                      01857
909               DIN 16873,                                                                        01858
909               Anzahl der Rohre &$&                                     31                       01859
909               Anordnung der Rohre &$&                                  32                       01860
909               Abstand der Rohre cm &$&                                 33                       01861
909               Durchmesser der Rohre DN &$&                             34                       01862
909     05        Kabelkanal aus Stahlrohr,                                                         01863
909               einzgig, DN &$&                                         31                       01864
909     06        Kabelkanal aus Stahlrohren,                                                       01865
909               Anzahl der Rohre &$&                                     31                       01866
909               Anordnung der Rohre &$&                                  32                       01867
909               Abstand der Rohre cm &$&                                 33                       01868
909               Durchmesser der Rohre DN &$&                             34                       01869
909     07        Kabelkanal aus Kabelkanalformsteinen,                                             01870
909               Anzahl der Kabelzge &$&                                 31                       01871
909               Gráe mm x mm &$&                                        32                       01872
909     08        Kabelkanal aus &$&                                       31                       01873
909       01  m   Verfllung der Leitungszone mit Sand herstellen.                                  01874
909               Maximale Korngráe 4 mm, Sand liefern.                                            01875
909               Dicke der Bettung 10 cm.                                                          01876
909       02  m   Verfllung der Leitungszone &$&                          41                       01877
909505            Kabelkanal aus Kunststoff- oder Stahlrohr mittels           Kabelkanal Durchp.    01878
909               Durchpressung herstellen.                                   herstellen            01879
909               Lage der Durchpressung &$&                               11                       01880
909               Leitungslngsschnitt nach Unterlagen des AG.                                      01881
909               Die Erdarbeiten fr die Start- und Zielgruben sowie                               01882
909               ggf. erforderlicher Zwischengruben gehren zum                                    01883
909               Leistungsumfang.                                                                  01884
909               Die Abrechnung erfolgt nach Lnge der Durchpressung.                              01885
909               Kabelschutzrohre liefern.                                                         01886
909               Boden des/der Homogenbereiches/e B &$&                   12                       01887
909               Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen                                  01888
909               des AG.                                                                           01889
909   00                                                                                            01890
909   01          Spartentrger &$&                                        21                       01891
909               Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.                                01892
909   02          Spartentrger &$&                                        21                       01893
909     01        Kunststoffrohr PE-HD, E DIN 16842,                                                01894
909               SN 10, DN &$&                                            31                       01895
909               Einzelrohrdurchpressung,                                                          01896
909     02        Stahlrohr, DN &$&                                        31                       01897
909               Einzelrohrdurchpressung,                                                          01898
909     03        Kunststoffrohr PE-HD, E DIN 16842,                                                01899
909               SN 10, DN &$&                                            31                       01900
909               Doppelrohrdurchpressung,                                                          01901
909     04        Stahlrohr, DN &$&                                        31                       01902
909               Doppelrohrdurchpressung,                                                          01903
909     05        Rohr &$&                                                 31                       01904
909       00  m                                                                                     01905
909       01  m   Herstellung durch Bodenverdrngungsverfahren                                      01906
909               mit hydraulischem Pressgert.                                                     01907
909       02  m   Herstellung durch Bodenverdrngungsverfahren                                      01908
909               mit pneumatischem Bodendurchschlagsgert.                                         01909
909       03  m   Herstellung durch &$&                                    41                       01910
909506            Warneinrichtung fr erdverlegte Kabel aus Trassen-          Warneinr. Kabel       01911
909               band herstellen.                                            herstellen            01912
909   01          Trassenband des AG,                                                               01913
909   02          Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3,                                  01914
909   03          Trassenband liefern, DIN EN 12613,                                                01915
909   04          Trassenband &$&                                          21                       01916
909     01    m   Trassenband auf Leitungszonenverfllung auslegen.                                 01917
909     02    m   Trassenband gleichzeitig mit dem Kabel einpflgen.                                01918
909507        St  Kabelmerksteine des AG versetzen. Die hierfr er-           Kabelmerkst. AG       01919
909               forderlichen Erdarbeiten gehren zum Leistungsumfang.       versetzen             01920
909508            Kabelabzweigkasten, lichte Lnge 650 mm, lichte             Kabelabzweigk.        01921
909               Breite 400 mm, auf Auflager aus Kies-Sand-Gemisch           herstellen            01922
909               oder Beton herstellen. Betonteile vollfugig                                       01923
909               auf Dnnbettmrtel, Abdeckung, DIN EN 124                                         01924
909               und DIN 1229, auf Normalmrtel versetzen.                                         01925
909               Die Kabeldurchfhrungsffnungen sind mit                                          01926
909               Mrtel zu verschlieáen.                                                           01927
909   01          Lichte Tiefe 685 mm,                                                              01928
909   02          Lichte Tiefe 610 mm,                                                              01929
909   03          Lichte Tiefe 535 mm,                                                              01930
909   04          Lichte Tiefe 460 mm,                                                              01931
909   05          Lichte Tiefe mm &$&                                      21                       01932
909     01        aus Betonfertigteilen bestehend aus Boden-                                        01933
909               platte mit Sickerffnung, Kastenrahmen, Zwischen-                                 01934
909               rahmen, Deckelrahmen und Deckel mit Entlftung,                                   01935
909     02        aus &$&                                                  31                       01936
909       01      Deckel und Rahmen Klasse D 400,                                                   01937
909       02      Deckel und Rahmen Klasse B 125,                                                   01938
909       03      Deckel und Rahmen Klasse &$&                             41                       01939
909         01St  Auflager aus 20 cm dickem Kies-Sand-Gemisch 0/63,                                 01940
909               Kies-Sand-Gemisch liefern.                                                        01941
909         02St  Auflager aus 10 cm dickem Einkornbeton,                                           01942
909               Druckfestigkeitsklasse C20/25.                                                    01943
909         03St  Auflager aus &$&                                         51                       01944
909509            Kabelschacht aus Betonfertigteilen bestehend aus            Kabelschacht          01945
909               Bodenwanne mit Sickerffnung, 2 Zwischenrahmen,             herstellen            01946
909               Oberrahmen und Schachtabdeckung mit Guss- oder                                    01947
909               Stahleinfassung ggf. mit Entlftung, auf Auflager                                 01948
909               aus Kies-Sand-Gemisch oder Beton herstellen.                                      01949
909               Betonteile vollfugig auf Dnnbettmrtel, Schachtab-                               01950
909               deckung auf Normalmrtel versetzen.                                               01951
909   01          Lichte Schachtgráe 1000/800/1080 mm,                                             01952
909               Einstiegsffnung 70/70 cm,                                                        01953
909               Deckel mit Gusseinfassung,                                                        01954
909   02          Lichte Schachtgráe 1400/800/1080 mm,                                             01955
909               Einstiegsffnung 70/140 cm,                                                       01956
909               Deckel zweiteilig mit Gusseinfassung,                                             01957
909   03          Lichte Schachtgráe 1000/800/1080 mm,                                             01958
909               Einstiegsffnung 70/70 cm,                                                        01959
909               Deckel mit Gusseinfassung,                                                        01960
909   04          Lichte Schachtgráe 1400/800/1080 mm,                                             01961
909               Einstiegsffnung 70/140 cm,                                                       01962
909               Deckel zweiteilig mit Gusseinfassung,                                             01963
909     01        Deckel mit Entlftung,                                                            01964
909     02        Deckel ohne Entlftung.                                                           01965
909       01      Deckel und Rahmen Klasse D 400,                                                   01966
909       02      Deckel und Rahmen Klasse B 125,                                                   01967
909       03      Deckel und Rahmen Klasse &$&                             41                       01968
909         01St  Auflager aus 20 cm dickem Kies-Sand-Gemisch 0/63.                                 01969
909               Kies-Sand-Gemisch liefern.                                                        01970
909         02St  Auflager aus 10 cm dickem Beton,                                                  01971
909               Druckfestigkeitsklasse C12/15.                                                    01972
909         03St  Auflager aus &$&                                         51                       01973
909601            Drnschicht hinter Bauwerk(en) herstellen.                  Drnschicht           01974
909               Vergtet wird die bedeckte Flche.                          herstellen            01975
909   01          Drnschicht fr Widerlager,                                                       01976
909   02          Drnschicht fr Widerlager und Flgelwand,                                        01977
909   03          Drnschicht fr Sttzwand,                                                        01978
909   04          Drnschicht fr Rahmen,                                                           01979
909   05          Drnschicht fr Trog,                                                             01980
909   06          Drnschicht &$&                                          21                       01981
909     01    m2  Drnschicht aus Drnmatte gem. RiZ-ING WAS 7.                                     01982
909     02    m2  Drnschicht aus Einkornbetonvollsickersteinen gem.                                01983
909               RiZ-ING WAS 7.                                                                    01984
909     03    m2  Drnschicht &$&                                          31                       01985
909602            Rohrleitung zur rckwrtigen Entwsserung von               Grundrohr             01986
909               Ingenieurbauwerken bestehend aus Grundrohr und              herstellen            01987
909               Austritt- bzw. Anschlussrohr gem RiZ-ING WAS 7                                    01988
909               herstellen.                                                                       01989
909               Ein ggf. erforderlicher Betonsockel wird gesondert                                01990
909               vergtet.                                                                         01991
909   01          Grundrohr hinter Widerlager,                                                      01992
909   02          Grundrohr hinter Widerlager und Flgelwand,                                       01993
909   03          Grundrohr hinter Sttzwand,                                                       01994
909   04          Einbauort &$&                                            21                       01995
909     01    m   mit seitlichem Austritt durch die Flgelwand.                                     01996
909               DN des Austrittrohres wie Grundrohr.                                              01997
909     02    m   mit Austritt durch die Widerlagerwand.                                            01998
909               DN des Austrittrohres wie Grundrohr.                                              01999
909     03    m   mit Austritt durch die Sttzwand.                                                 02000
909               DN des Austrittrohres wie Grundrohr.                                              02001
909     04    m   mit Anschluss an Entwsserungsleitung nach                                        02002
909               Unterlagen des AG.                                                                02003
909     05    m   mit &$&                                                  31                       02004
909701            Oberflchenentwsserung von Ingenieurbauwerk(en)            Brckenablauf         02005
909               nach RiZ-ING Was 1 herstellen.                              einbauen              02006
909               Brckenablauf einschlieálich Sickerschicht                                        02007
909               nach Unterlagen des AG liefern und einbauen.                                      02008
909               Die Herstellung der Fuge wird gesondert vergtet.                                 02009
909               Abgerechnet wird nach Anzahl der eingebauten Brcken-                             02010
909               ablufe.                                                                          02011
909   01          Rostgráe 300 x 400,                                                              02012
909   02          Rostgráe 300 x 500,                                                              02013
909   03          Rostgráe 500 x 500,                                                              02014
909   04          Rostgráe &$&                                            21                       02015
909     01        Unterteil mit senkrechtem Abgang,                                                 02016
909     02        Unterteil mit seitlichem Abgang,                                                  02017
909     03        Unterteil mit senkrechtem Abgang, DN &$&                 31                       02018
909     04        Unterteil mit seitlichem Abgang, DN &$&                  31                       02019
909       00                                                                                        02020
909       01      Ablauf mit Klebeflansch,                                                          02021
909       02      Ablauf mit Pressdichtungsflansch,                                                 02022
909         01St  mit Schlammeimer aus Stahlblech, feuerverzinkt,                                   02023
909               Inhalt mindestens 5 l.                                                            02024
909         02St  mit Schlammeimer aus Stahlblech, feuerverzinkt,                                   02025
909               Inhalt l &$&                                             51                       02026
909702            Oberflchenentwsserung von Ingenieurbauwerk(en)            Brckenablauf         02027
909               nach RiZ-ING Was 1 herstellen.                              m. Einhngerohr       02028
909               Brckenablauf mit senkrechtem Abgang                        einbauen              02029
909               und Einhngerohr einschlieálich Sickerschicht                                     02030
909               nach Unterlagen des AG liefern und einbauen.                                      02031
909               Lnge des Einhngerohres                                                          02032
909               (OK Flansch bis UK Rohr) cm &$&                          11                       02033
909               Die Herstellung der Fuge wird gesondert vergtet.                                 02034
909               Abgerechnet wird nach Anzahl der eingebauten Brcken-                             02035
909               ablufe.                                                                          02036
909   01          Rostgráe 300 x 400,                                                              02037
909   02          Rostgráe 300 x 500,                                                              02038
909   03          Rostgráe 500 x 500,                                                              02039
909   04          Rostgráe &$&                                            21                       02040
909     00                                                                                          02041
909     01        Abgang DN &$&                                            31                       02042
909       00                                                                                        02043
909       01      Ablauf mit Klebeflansch,                                                          02044
909       02      Ablauf mit Pressdichtungsflansch,                                                 02045
909         01St  mit Schlammeimer aus Stahlblech, feuerverzinkt,                                   02046
909               Inhalt mindestens 5 l.                                                            02047
909         02St  mit Schlammeimer aus Stahlblech, feuerverzinkt,                                   02048
909               Inhalt l &$&                                             51                       02049
909703            Oberflchenentwsserung von Stahlbrcke                     Brckenablauf         02050
909               nach RiZ-ING Was 4 herstellen.                              auf Stahlbrcke       02051
909               Brckenablauf mit Schlammeimer aus Stahlblech,              einbauen              02052
909               feuerverzinkt, nach Unterlagen des AG liefern und                                 02053
909               einbauen.                                                                         02054
909               Abgerechnet wird nach Anzahl der eingebauten Brcken-                             02055
909               ablufe.                                                                          02056
909   01          Brckenablauf nach RiZ-ING Was 4 Blatt 1.                                         02057
909               Die Herstellung der Fuge wird gesondert vergtet.                                 02058
909   02          Brckenablauf nach RiZ-ING Was 4 Blatt 2.                                         02059
909     01        Rostgráe 260 x 500,                                                              02060
909     02        Rostgráe &$&                                            31                       02061
909       01  St  Unterteil mit senkrechtem Abgang,                                                 02062
909               Stutzenlnge 100 mm.                                                              02063
909       02  St  Unterteil mit senkrechtem Abgang,                                                 02064
909               Stutzenlnge mm &$&                                      41                       02065
909       03  St  Unterteil mit senkrechtem Abgang, DN &$&                 41                       02066
909               Stutzenlnge mm &$&                                      42                       02067
909       04  St  Unterteil &$&                                            41                       02068
909704            Anschlussleitung von Brckenablauf an Sammel-               Anschlussleitung      02069
909               leitung nach Unterlagen des AG mit Formstcken,             herstellen            02070
909               muffenlos, einschl. Anschlsse und Befestigungen                                  02071
909               herstellen. Abzweige und Anschlsse sind mit                                      02072
909               Formstcken herzustellen. Rohrverbindungen durch                                  02073
909               Manschette aus EPDM und zugfesten Sicherungs-                                     02074
909               schellen aus nicht rostendem Stahl,                                               02075
909               Werkstoff-Nr. 1.4571.                                                             02076
909   01          Anschlussleitung DN 150,                                                          02077
909   02          Anschlussleitung DN 200,                                                          02078
909   03          Anschlussleitung DN 250,                                                          02079
909   04          Anschlussleitung DN &$&                                  21                       02080
909     01    m   Rohr aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571,                             02081
909               Rohrverbindungen mit Brckenablauf aus Gusseisen                                  02082
909               mssen elektrolytisch getrennt sein.                                              02083
909     02    m   Rohr aus Gusseisen ohne Muffe (BML) mit                                           02084
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02085
909               Farbton &$&                                              31                       02086
909     03    m   Rohr aus glasfaserverstrktem Kunststoff (GFK),                                   02087
909               gemá ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 5,                                                02088
909               Farbton &$&                                              31                       02089
909705            Oberteil von Brckenablauf                                  Obert. Brckenabl.    02090
909               nach RiZ-ING Was 1 liefern und einbauen.                    einbauen              02091
909   01          Rostgráe 300 x 400,                                                              02092
909   02          Rostgráe 300 x 500,                                                              02093
909   03          Rostgráe 500 x 500,                                                              02094
909   04          Rostgráe &$&                                            21                       02095
909     01    St  mit Schlammeimer aus Stahlblech, feuerverzinkt,                                   02096
909               Inhalt mindestens 5 l.                                                            02097
909     02    St  mit Schlammeimer aus Stahlblech, feuerverzinkt,                                   02098
909               Inhalt l &$&                                             31                       02099
909706            Entwsserung fr Sickerwasser auf der                       Tropftlle            02100
909               Abdichtung durch Einbau von Tropftllen                     einbauen              02101
909               einschlieálich Lochblech und Sickerschicht                                        02102
909               gem. RiZ-ING Was 11 herstellen.                                                   02103
909               Abgerechnet wird nach der Anzahl der eingebauten                                  02104
909               Tropftllen.                                                                      02105
909   00                                                                                            02106
909   01          Tlle bndig mit Konstruktionsunterkante einbauen                                 02107
909               und nachtrglich auf berstand von 50 mm                                          02108
909               verlngern,                                                                       02109
909   02          Tlle an Entwsserungsleitung nach Unterlagen                                     02110
909               des AG anschlieáen,                                                               02111
909   03          Tlle &$&                                                21                       02112
909     01    St  Einbau in neuen berbau.                                                          02113
909     02    St  Einbau in bestehendem berbau. Das Aufrauhen                                      02114
909               der Seitenflchen und das Verschlieáen                                            02115
909               des Zwischenraumes zwischen Beton und Tropftlle                                  02116
909               mit PCC-I Mrtel gehrt zum Leistungsumfang.                                      02117
909     03    St  Einbau &$&                                               31                       02118
909707            Sickerschicht fr bestehende Tropftlle                     Sickerschicht         02119
909               bzw. Brckenablauf herstellen.                              herstellen            02120
909   01      St  Tropftlle einschlieálich Lochblech                                               02121
909               gemá RiZ-ING Was 11.                                                             02122
909   02      St  Brckenablauf gemá RiZ-ING Was 1.                                                02123
909               Die Herstellung der Fuge wird gesondert vergtet.                                 02124
909708            Rohrleitung zur Bauwerksentwsserung                        Rohrleitung fr       02125
909               nach Unterlagen des AG mit Formstcken, muffenlos,          BW-Entwss.           02126
909               einschl. Befestigungen, Anschlssen und                     herstellen            02127
909               Reinigungsffnungen, entsprechend statischen und                                  02128
909               konstruktiven Erfordernissen herstellen. Abzweige                                 02129
909               und Anschlsse sind mit Formstcken herzustellen.                                 02130
909               Rohrverbindungen durch Manschetten aus EPDM und                                   02131
909               Spannhlse mit Verschlussteilen aus nicht rostendem                               02132
909               Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571. Max. Rohrlnge 6,00 m.                               02133
909               Auflagerung gemá RiZ-ING Was,                                                    02134
909               Formstcke und Rohre mit einer Lnge kleiner 0,75 m                               02135
909               sind min. einmal zu untersttzen.                                                 02136
909               Die Lnge wird in Rohrachse gemessen.                                             02137
909   01          Rohr aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff-Nr.1.4571                               02138
909               Rohrverbindungen mit Brckenablauf aus Gusseisen                                  02139
909               mssen elektrolytisch getrennt sein,                                              02140
909   02          Rohr aus Gusseisen ohne Muffe (BML) mit                                           02141
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02142
909               Farbton &$&                                              21                       02143
909   03          Rohr aus glasfaserverstrktem Kunststoff (GFK),                                   02144
909               gemá ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 5,                                                02145
909               Farbton &$&                                              21                       02146
909     01        DN 200,                                                                           02147
909     02        DN 250,                                                                           02148
909     03        DN &$&                                                   31                       02149
909       01      Rohraufhngung mit Ankerschiene                                                   02150
909               gem. RiZ-ING Was 5,                                                               02151
909       02      Rohraufhngung mit Ankerschiene                                                   02152
909               gem. RiZ-ING Was 6,                                                               02153
909       03      Rohraufhngung mit 2 Ankerschienen und                                            02154
909               Haltestange gem. RiZ-ING Was 13, Bild 1,                                          02155
909       04      Rohraufhngung mit Ankerschiene                                                   02156
909               gem. RiZ-ING Was 13, Bild 2,                                                      02157
909       05      Rohrauflagerung mit Ankerschiene                                                  02158
909               gem. RiZ-ING Was 15,                                                              02159
909       06      Rohrbefestigung &$&                                      41                       02160
909         00m                                                                                     02161
909         01m   Ankerschienen vorhanden.                                                          02162
909         02m   Ankerschienen &$&                                        51                       02163
909709            Auflagerbankentwsserung aus Rinne,                         Aufl.-bankentw.       02164
909               Halbschale, und Austrittsrohr lage-                         herstellen            02165
909               und hhengerecht nach Unterlagen des AG                                           02166
909               herstellen.                                                                       02167
909               Abgerechnet wird nach der Lnge der Rinne.                                        02168
909               Einbauort &$&                                            11                       02169
909   01          Halbschale DN 100,                                                                02170
909   02          Halbschale DN &$&                                        21                       02171
909     01        Rinne aus Steinzeug ohne Muffen                                                   02172
909     02        Rinne aus &$&                                            31                       02173
909       01      mit seitlichem Austritt durch die Widerlagerwand                                  02174
909               gemá RiZ-ING Was 5,                                                              02175
909       02      mit seitlichem Austritt durch die Widerlagerwand                                  02176
909               gemá RiZ-ING Was 6,                                                              02177
909       03      mit Austritt durch das Widerlager                                                 02178
909               gemá RiZ-ING Was 6, Sonderfall,                                                  02179
909               Lnge der Austrittsleitung m &$&                         41                       02180
909       04      mit Austritt &$&                                         41                       02181
909         01m   Austrittsrohr aus PVC, DN 100.                                                    02182
909         02m   Austrittsrohr aus &$&                                    51                       02183
909               DN &$&                                                   52                       02184
909710            Rohrverbindung beweglich aus Elastomer mit                  Rohrverbind. beweg.   02185
909               Spiralverstrkung gem. RiZ-ING Was 5 bzw. 6                 herstellen            02186
909               entsprechend konstruktiven Erfordernissen herstellen.                             02187
909   01      St  Rohrleitung DN 200.                                                               02188
909   02      St  Rohrleitung DN 250.                                                               02189
909   03      St  Rohrleitung DN &$&                                       21                       02190
909711            Entwsserung und Belftung von Hohlkasten                   Belftung von         02191
909               gem. RiZ-ING Was 17 herstellen.                             Hohlk. herstellen     02192
909               Abgerechnet wird nach Anzahl der hergestellten                                    02193
909               ffnungen.                                                                        02194
909   01          Einbau in Hohlkastensteg,                                                         02195
909   02          Einbau in Hohlkastenboden,                                                        02196
909     01    St  mit gelochtem Endstopfen.                                                         02197
909     02    St  mit von innen herausnehmbaren Vogel-                                              02198
909               schutzgitter.                                                                     02199
909     03    St  mit Verschluss &$&                                       31                       02200
909712            Rohrdurchfhrung einschlieálich Verschluss                  Rohrdurchfhrung      02201
909               herstellen.                                                 herstellen            02202
909               Rohrdurchfhrung DN &$&                                  11                       02203
909               Einbauort &$&                                            12                       02204
909               Bauteildicke m &$&                                       13                       02205
909   01          Rohrdurchfhrung aus nichtrostendem Stahl,                                        02206
909               Werkstoff-Nr. 1.4571,                                                             02207
909   02          Rohrdurchfhrung aus &$&                                 21                       02208
909     01        Ausfhrung mit Mittelflansch,                                                     02209
909     02        Ausfhrung mit Mittelflansch und uáerem                                          02210
909               Dichtflansch,                                                                     02211
909     03        Ausfhrung mit Mittelflansch sowie uáerem und                                    02212
909               innerem Dichtflansch,                                                             02213
909     04        Ausfhrung &$&                                           31                       02214
909       01      Dichtung gegen nicht drckendes Wasser,                                           02215
909       02      Dichtung gegen drckendes Wasser,                                                 02216
909         01St  Dichtung einseitig.                                                               02217
909         02St  Dichtung beidseitig.                                                              02218
909         03St  Dichtung einseitig, 2fach.                                                        02219
909         04St  Dichtung &$&                                             51                       02220
909801            Rohrleitung fr Trog- oder Tunnelentwsserung               Rohrleitung Trog-/    02221
909               nach Unterlagen des AG aus Rohren und                       Tunnel herst.         02222
909               Formstcken ggf. mit Auflager herstellen.                                         02223
909               Anschlsse an Schchte werden gesondert vergtet.                                 02224
909   01          Trog, Leitung im Straáenaufbau verlegt,                                           02225
909   02          Tunnel, Leitung im Straáenaufbau verlegt,                                         02226
909   03          Trog, Leitung im Konstruktionsbeton verlegt,                                      02227
909   04          Tunnel,  Leitung im Konstruktionsbeton verlegt,                                   02228
909   05          Einbauort &$&                                            21                       02229
909     01        Rohr aus Gusseisen ohne Muffe (SML) mit                                           02230
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02231
909     02        Rohre aus Gusseisen mit Tytonmuffe,                                               02232
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02233
909     03        Rohre &$&                                                31                       02234
909       01      DN 150,                                                                           02235
909       02      DN 200,                                                                           02236
909       03      DN 250,                                                                           02237
909       04      DN 300,                                                                           02238
909       05      DN 400,                                                                           02239
909       06      DN 500,                                                                           02240
909       07      DN 600,                                                                           02241
909       08      DN &$&                                                   41                       02242
909         00m                                                                                     02243
909         01m   Auflager aus Beton, Festigkeitsklasse C12/15.                                     02244
909         02m   Auflager &$&                                             51                       02245
909802            Blockfugenbergang fr im Konstruktionsbeton                Blockfugenbergang    02246
909               verlegte Lngsentwsserungsleitungen herstellen.            herstellen            02247
909               Schutzkonstruktion am Blockfugenbergang nach Unter-                              02248
909               lagen des AG einbauen.                                                            02249
909   01          Leitung im Trog,                                                                  02250
909   02          Leitung im Tunnel,                                                                02251
909   03          Einbauort &$&                                            21                       02252
909     01        Rohre aus Gusseisen ohne Muffen,                                                  02253
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02254
909     02        Rohre aus Gusseisen mit Tytonmuffe,                                               02255
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02256
909     03        Rohre &$&                                                31                       02257
909       01      Schutzkonstruktion der Lngsentwsserungsleitung                                  02258
909               bestehend aus Schutzrohr, Rohrummantelung und                                     02259
909               Abdichtung nach RiZ-ING T Was 3,                                                  02260
909       02      Schutzkonstruktion &$&                                   41                       02261
909         01St  Lngsentwsserungsleitung DN 300.                                                 02262
909         02St  Lngsentwsserungsleitung DN 350.                                                 02263
909         03St  Lngsentwsserungsleitung DN 400.                                                 02264
909         04St  Lngsentwsserungsleitung DN &$&                         51                       02265
909803            Abflussrohrleitung als Siphon zwischen dem in               Siphon herstellen     02266
909               der Schlitzrinne einbetonierten Reinigungsrohr                                    02267
909               und dem Schacht aus Rohren und Formstcken                                        02268
909               nach Unterlagen des AG herstellen.                                                02269
909               Beton wird gesondert vergtet.                                                    02270
909               Anschluss an den Schacht wird gesondert vergtet.                                 02271
909   01          Leitung im Tunnel,                                                                02272
909   02          Einbauort &$&                                            21                       02273
909     01        Abflussrohrleitung nach RiZ-ING T Was 1                                           02274
909               bzw. T Was 10,                                                                    02275
909     02        Abflussrohrleitung &$&                                   31                       02276
909       01      Rohre aus Gusseisen ohne Muffen,                                                  02277
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02278
909       02      Rohre aus Gusseisen mit Tytonmuffe,                                               02279
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02280
909       03      Rohre &$&                                                41                       02281
909         01St  DN 200.                                                                           02282
909         02St  DN 250.                                                                           02283
909         03St  DN 300.                                                                           02284
909         04St  DN &$&                                                   51                       02285
909804            Schacht fr Trog bzw. Tunnelbauwerk mit Schacht-            Schacht Trog/         02286
909               abdeckung, ggf. Steigeisen, ffnungen fr Rohran-           Tunnel herst.         02287
909               schlsse und ausgeformter Schachtsohle aus Beton                                  02288
909               Festigkeitsklasse C 12/15 mit Abdichtung  nach                                    02289
909               Unterlagen des AG herstellen.                                                     02290
909               Anschlsse der Rohrleitungen werden                                               02291
909               gesondert vergtet.                                                               02292
909               Der ggf. erforderliche Hhenausgleich durch Auflager-                             02293
909               ringe gehrt zum Leistungsumfang.                                                 02294
909   01          Fertigteilschacht in Tunnel gemá RiZ-ING T Was 1,                                02295
909   02          Fertigteilschacht in Tunnel gemá RiZ-ING T Was 2,                                02296
909   03          Revisionsschacht in Trog DN 1000 gemá                                            02297
909               RiZ-ING T Was 4,                                                                  02298
909   04          Revisionsschacht in Trog 600x600 gemá                                            02299
909               RiZ-ING T Was 5,                                                                  02300
909   05          Revisionsschacht in Trog gemá RiZ-ING T Was 6,                                   02301
909   06          Fertigteilschacht in Tunnel gemá RiZ-ING T Was 10,                               02302
909   07          Splschacht fr Bergwasserdrnage 600x1000                                        02303
909               gemá RiZ-ING T Was 11,                                                           02304
909   08          Schacht &$&                                              21                       02305
909     00    St                                                                                    02306
909     01    St  Schachttiefe bis 1 m.                                                             02307
909     02    St  Schachttiefe ber 1 m bis 1,5 m.                                                  02308
909     03    St  Schachttiefe &$&                                         31                       02309
909805            Schachtanschluss fr Rohrleitungen im Trog                  Schachtanschl.        02310
909               bzw. Tunnel herstellen, Anschluss dichten.                  herstellen            02311
909               Zulage fr den Mehraufwand fr das Herstellen des                                 02312
909               Anschlusses gegenber der bis zur Innenflche des                                 02313
909               Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.                                            02314
909   01          Leitung im Trog,                                                                  02315
909   02          Leitung im Tunnel,                                                                02316
909   03          Einbauort &$&                                            21                       02317
909     01        Rohrleitung DN 150,                                                               02318
909     02        Rohrleitung DN 200,                                                               02319
909     03        Rohrleitung DN 250,                                                               02320
909     04        Rohrleitung DN 300,                                                               02321
909     05        Rohrleitung DN 400,                                                               02322
909     06        Rohrleitung DN 500,                                                               02323
909     07        Rohrleitung DN 600,                                                               02324
909     08        Rohrleitung DN &$&                                       31                       02325
909       01      Lngsentwsserungsleitung aus Gusseisen,                                          02326
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02327
909       02      Siphonleitung aus Gusseisen,                                                      02328
909               Korrosionsschutz gemá ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,                               02329
909       03      Drnageleitung aus Kunststoff,                                                    02330
909       04      Leitung &$&                                              41                       02331
909         01St  Fertigteilschacht gemá RiZ-ING T Was 1.                                          02332
909         02St  Fertigteilschacht gemá RiZ-ING T Was 2.                                          02333
909         03St  Revisionsschacht DN 1000 gemá RiZ-ING T Was 4.                                   02334
909         04St  Revisionsschacht 600x600 gemá RiZ-ING T Was 5.                                   02335
909         05St  Revisionsschacht gemá RiZ-ING T Was 6.                                           02336
909         06St  Fertigteilschacht gemá RiZ-ING T Was 10.                                         02337
909         07St  Splschacht fr Bergwasserdrnage 600x1000                                        02338
909               gemá RiZ-ING T Was 11.                                                           02339
909         08St  Schacht &$&                                              51                       02340
909806            Bordschlitzrinne Klasse D 400, mit Fertigteilen auf         Bordschlitzrinne      02341
909               Bettung aus Beton C 12/15 in Trog bzw. Tunnel               in Trog/Tunnel        02342
909               nach Unterlagen des AG herstellen.                          herstellen            02343
909               Der Mehraufwand fr ggf. erforderliche Formstcke fr                             02344
909               Rinnenanfang und Einlaufkasten bzw. Straáenablauf oder                            02345
909               Ablaufffnung am Rinnenende werden gesondert ver-                                 02346
909               gtet. Die Fugen sind nach Angaben des Herstellers                                02347
909               abzudichten.                                                                      02348
909   01          Bordschlitzrinne im Trog nach RiZ-ING T Was 6                                     02349
909   02          Bordschlitzrinne im Tunnel nach                                                   02350
909               RiZ-ING T Was 1, 2, oder 10                                                       02351
909   03          Rinne &$&                                                21                       02352
909     01        Schlitzrinne DN 300                                                               02353
909     02        Schlitzrinne DN &$&                                      31                       02354
909       00  m                                                                                     02355
909       01  m   mit Sohlgeflle 0,5 v.H..                                                         02356
909       02  m   mit Sohlgeflle v.H &$&                                  41                       02357
909807            Formstck fr Bordschlitzrinne in Trog bzw. Tunnel          Zul. Formstck        02358
909               liefern und einbauen,                                       Bordschlitzrinne      02359
909               als Zulage zur OZ &$&                                    11 i.Trog/Tunnel         02360
909               Vergtet wird der Mehraufwand gegenber der                                       02361
909               durchgehenden Rinne.                                                              02362
909   01      St  Endstck nach RiZ-ING T Was 1 bzw. T Was 10                                       02363
909               Anschlussleitung DN 200.                                                          02364
909   02      St  Endstck nach RiZ-ING T Was 1 bzw. T Was 10                                       02365
909               Anschlussleitung DN &$&                                  21                       02366
909   03      St  Ablaufschacht mit Tauchwand nach RiZ-ING T Was 2                                  02367
909               Anschlussleitung DN 200.                                                          02368
909   04      St  Ablaufschacht mit Tauchwand nach RiZ-ING T Was 2                                  02369
909               Anschlussleitung DN &$&                                  21                       02370
909   05      St  Endstck nach RiZ-ING T Was 6                                                     02371
909               Anschlussleitung DN 200.                                                          02372
909   06      St  Endstck nach RiZ-ING T Was 6                                                     02373
909               Anschlussleitung DN &$&                                  21                       02374
909   07      St  Anfangsstck nach RiZ-ING T Was 1, 6 oder 10                                      02375
909               mit Reinigungsffnung.                                                            02376
909   08      St  Anfangsstck nach RiZ-ING T Was 2 mit Abschottung                                 02377
909               und Reinigungsffnung.                                                            02378
909   09      St  Formstck &$&                                            21                       02379
909901            Kabelkanal aus Kabelschutzrohr mit wasserdichten            Kabelkanal in         02380
909               Rohrverbindungen und Dilatationsstáen lage- und            Beton herst.          02381
909               hhengerecht nach Unterlagen des AG in Beton                                      02382
909               herstellen.                                                                       02383
909               Ringsteifigkeit mindestens SN 8.                                                  02384
909               In das Rohr verzinkte Stahldrhte oder Stahlseile mit                             02385
909               mindestens 4 mm Durchmesser einziehen. Rohrenden                                  02386
909               mit Kunststoffkappen verschlieáen.                                                02387
909   01          In Trog,                                                                          02388
909   02          In Tunnel,                                                                        02389
909   03          In &$&                                                   21                       02390
909     01        Kabelkanal aus Kunststoffrohr PE-HD, E DIN 16842,                                 02391
909               einzgig, DN 50                                                                   02392
909     02        Kabelkanal aus Kunststoffrohr PE-HD, E DIN 16842,                                 02393
909               einzgig, DN &$&                                         31                       02394
909     03        Kabelkanal aus Kunststoffrohren PE-HD, E DIN 16842,                               02395
909               Anzahl der Rohre &$&                                     31                       02396
909               Anordnung der Rohre &$&                                  32                       02397
909               Abstand der Rohre cm &$&                                 33                       02398
909               Durchmesser der Rohre DN &$&                             34                       02399
909     04        Kabelkanal &$&                                           31                       02400
909       01  m   Rohr liefern.                                                                     02401
909       02  m   Rohr des AG einbauen.                                                             02402
90999999999999                                                                                      02403
90999999999999                                                                                      02404
